NW－7文字セット仕様（ドットフォント／スケーラブルフォント）
1 NW－7文字セット仕様（ドットフォント）
2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
1 NW－7文字セット仕様（ドットフォント）
NW－7用の文字セット仕様は以下の構成になっています。

NC1 | C2 | C3 | C4． | BARの文字セット |  |  |
|  | C1 |  |  | ドットモジュール名 |  |
|  |  |  |  |  | 2：2ドットモジュール |
|  |  |  |  |  | 3：4ドットモジュール |
|  |  |  |  |  | 5：6ドットモジュール |
|  | C2 | C3 | C4 | バーコードの高さ |  |
|  |  |  |  |  | 060：高さ | 75ドット（300 dpi）
|  |  |  |  |  | 080：高さ | 100ドット（300 dpi）
|  |  |  |  |  | 100：高さ | 125ドット（300 dpi）

（例） | N2060．BARの場合 NW－7細バーが2ドット、バーコードの高さが75ドットのバーコード用の文字セット

バーコードのシンボル（取り扱う文字）

スタート、ストップコード | A～D、a～e、n、t、＊
データキャラクタ | 数字（0～9） 記号（－、＄、：、／、．、＋）

通常スタート、ストップコードはA～Dまたはa～dが使用され、同じキャラクタが使われます。
バーコードの寸法

（1） | キャラクタ間ギャップ キャラクタ間ギャップは、太バーの太さと同様になっています。 各キャラクタにはギャップを含んだ文字ピッチが与えられます。
（2） | 細バーと太バーの比 細バーと太バーの構成比は以下のようになっています。
（3） | シンボル長（バーコードの長さ）

細バー | 太バー | RACIO
2 | 6 | 3.0
4 | 10 | 3.5
6 | 17 | 3.8

RACIO＝細バーと太バーの比
シンボル長（L）は次の計算式で求められます。
L＝｛（2N＋5）（C＋2）＋（N－1）（W＋2）｝X＋I（C＋1）
X＝細バーの幅
C＝スタート、ストップビットを含まない全キャラクタの総数
W＝幅広キャラクタコードの総数（：、／、．、＋）
N＝細バーと太バーの比（例：2：6＝3．0）
I＝キャラクタ間ギャップ（例：細バーが3ドットの時、3）

（例） | 細バー2ドット、データキャラクタ1＋213の時 L＝｛（2×3.0＋5）（5＋2）＋（3.0-1）（2＋2）｝2＋2（5＋1）＝182 dot（＝15.4 mm）

2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
NW－7用の文字セットは以下の構成になっています。
文字の大きさは24ポイント指定時（300 dpi）

WIDE： | 32×100ドット
NARROW： | 28×100ドット

0KCS-1J4