ペン移動命令（絶対座標）（PA）
指定された絶対座標にペンを移動します。ペンを下げていれば線が描かれ、ペンが上げていれば移動のみとなります。

JIS | PA《X1座標（i／sd），Y1座標（i／sd）》《，X2座標（i／sd），Y2座標（i／sd），……，Xn座標（i／sd），Yn座標（i／sd）》；
16進数 | 50h 41h《X1座標（i／sd）2Ch Y1座標（i／sd）》《2Ch X2座標（i／sd）2Ch Y2座標（i／sd）2Ch …… 2Ch Xn座標（i／sd）2Ch Yn座標（i／sd）》3Bh

| 《X座標（i／sd）》《Y座標（i／sd）》
移動する座標点を指定します。 座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。 パラメータを省略した場合は、本命令に続くパラメータを持つペン下げ命令PDおよびペン上げ命令PUに対して絶対座標プロットモードを設定します。

| 本命令は、ペン下げ命令PDおよびペン上げ命令PUと組み合わせて次のように使用することができます。
PA（，）PD（，）X1，Y1（，）PU（，）X2，Y2（，）； （ ）内のカンマは省略可能
なお、ウィンドウ内でのみプロットは可能です。

| ペン下げ命令（PD） PD ペン上げ命令（PU） PU

0KCS-297