エリアを指定してコピーする（エリア指定）
指定したエリア内のみをコピーしたり、指定したエリア内を隠してコピーしたりすることができます。エリアの指定は、プレビュー画像を操作ペンで指定する方法とテンキーで指定する方法があります。
操作ペンでエリアを指定する
テンキーでエリアを指定する

重要
エリア指定（エリア外消去）とイメージリピートを組み合わせて設定する場合は、イメージリピートを設定したあとにエリアを指定してください。指定できるエリアは1 つのみです。 ［自動(カラー/白黒)］を設定している場合に、小さなエリアを指定しているときは、白黒モードで読み込むことがあります。 エリアの範囲は、1辺が15mm以上の領域を指定してください。1辺が15mm未満の領域を指定した場合は、エリアのサイズを変更するメッセージが表示されます。

メモ
操作ペンで指定した位置をテンキーで微調整することもできます。 操作ペンでエリアを指定すると、ズレが生じる場合があります。エリアを正確に指定するためには、テンキー入力が適しています。

操作ペンでエリアを指定する
2 点でエリアを指定します。

重要
原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

1.
[コピー]を押す
2.
［その他の機能］→［エリア指定］を押す
3.
［ペン入力］を押す
4.
［読込開始］を押す

重要
原稿台ガラスに原稿がセットされていることを確認してください。

5.
対角の2 点を操作ペンで指定する

メモ
直前に指定したポイントを削除するには、［ポイント削除］を押します。（［ポイント削除］はエリアが確定されると［エリア削除］の表示に変わります。 指定したエリアを削除するには、［エリア削除］を押します。 倍率ドロップダウンリストで表示倍率を選択したあと、［］［］［］［］を押して画像の表示位置を調整できます。

6.
指定したエリアの内側、外側のどちらを消去するか選択する
選択する項目

［エリア外消去］： | 指定したエリアの外部を消去してコピーします。
［エリア内消去］： | 指定したエリアの内部を消去してコピーします。

7.
［プレビュー］を押して、指定したエリアを確認したあと、［OK］を押す

メモ
操作ペンで指定したエリアを調整するには、［エリア微調整］を押します。［ポイント選択］を押して調整するポイントを選択したあと、［］［］［］［］を押してポイントを移動します。［OK］→［プレビュー］を押して指定したエリアを確認します。

8.
［次へ］を押したあと、センター移動（［センター移動する］または［センター移動しない］）を設定する
［エリア内消去］のみ設定している場合は、この操作は必要ありません。

メモ
あらかじめセンター移動が設定されている場合は、センター移動の設定画面は表示されません。 エリア指定で設定したセンター移動は、エリア指定の設定を解除すると、同時に解除されます。

9.
［OK］を押す
指定したエリアを使って複数枚の原稿をコピーする場合は、原稿台ガラスから原稿を取り除き、フィーダーに
原稿をセットしたあと、（スタート）を押します。
テンキーでエリアを指定する

1.
［その他の機能］→［エリア指定］を押す
2.
［テンキー入力］を押す

重要
次の手順へ進む前に、原稿上で指定するエリアの範囲と位置を測定しておいてください。 エリアの位置は、原稿の上端と右端を起点にエリアの右端、左端、上端、下端までの長さを測定してください。この値を使って、エリアの範囲と位置を設定します。

3.
［X1］、［X2］、［Y1］、［Y2］を押して、それぞれの値を～（テンキー）で入力する

［X1］： | 原稿の右端からエリアの右端までの長さを入力します。
［X2］： | 原稿の右端からエリアの左端までの長さを入力します。
［Y1］： | 原稿の上端からエリアの上端までの長さを入力します。
［Y2］： | 原稿の上端からエリアの下端までの長さを入力します。

メモ
入力した値を変更するときは、位置（［X1］［X2］［Y1］［Y2］）を選択して～（テンキー）で入力しなおしてください。 エリアを確認する場合は、［エリア確認］を押します。 指定したエリアを削除するには、［エリア削除］を押します。

4.
指定したエリアの内側、外側のどちらを削除するか選択する
選択する項目

［エリア外消去］： | 指定したエリアの外部を削除してコピーします。
［エリア内消去］： | 指定したエリアの内部を削除してコピーします。

5.
［次へ］を押したあと、センター移動（［センター移動する］または［センター移動しない］）を設定する
［エリア内消去］のみ設定している場合は、この操作は必要ありません。

メモ
あらかじめセンター移動が設定されている場合は、センター移動の設定画面は表示されません。 エリア指定で設定したセンター移動は、エリア指定の設定を解除すると、同時に解除されます。

6.
［OK］を押す
0KCS-3UR