送信時刻を設定する
データをファクス本体に一時的に保存して、指定した時刻に送信できます。
1.
［宛先入力］をクリック
ファクスドライバーの画面の表示方法については、「ファクス送信する」または「あらかじめファクス送信の設定をする」を参照してください。
2.
通信モードとファクス番号を指定
［通信モード］：［G3/G4］が選択されていることを確認
［ファクス番号/URI］：［ファクス番号］が選択されていることを確認
［ファクス番号］：ファクス番号を入力
［宛先選択］タブで、［アドレス帳の一覧］からアドレス帳を選択することもできます。詳細は、「ファクス送信する」を参照してください。
3.
［詳細設定］をクリック
4.
［詳細設定］ダイアログボックスで、［送信時刻を指定する］にチェックマークを付ける→送信時刻を指定→［OK］をクリック
データは本体に一時的に保存され、指定した時刻にファクス送信されます。

メモ
お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。 通信モード別に外線接続番号が設定出来ます。 ［通信モード］を設定するには、［デバイスの設定］タブの通信モードが接続環境に合わせて正しく設定されている必要があります。正しく設定されていないと、誤送信や送信エラーの原因になる場合があります。

0KCS-46S