RIP完了後印刷

する、しない

「RIP完了後印刷」の機能を使う設定をします。RIP完了後印刷とは、複数ページのジョブをプリントするときに、すべてのページのRIP処理が終了してから1ページ目のプリントを開始する機能です。
1ページ目のプリントを開始するまでの時間はかかりますが、2ページ目以降のページ間のプリント間隔が短くなります。プリント時間（ひとつのジョブでプリンター機能を占有している時間）が短縮されるので、複数の人で本製品を使用しているときや、他の機能（コピーの出力など）を使用するときに便利です。

重要
大量のページ数をプリントしようとした場合、ジョブがキャンセルされてプリントされないときがあります。 一度にプリントできるページ数は6000ページです。ただし、他の機能（ボックスに文書を保存している）や他のジョブの処理中などで本製品を使用している場合はこのページ数より少なくなります。

0KCS-475