インナーフィニッシャー・G1
インナーフィニッシャー・G1は、ソート機能、グループ機能、シフト機能、ホチキス機能を備えています。
インナーフィニッシャー・G1装着時に本体右側にコピートレイ・J2を装着すると、排紙トレイを3箇所に増やすことができます。
各部の名称とはたらき
フィニッシャーの機能

注意
フィニッシャーを装着しているときは、トレイ内のホチキスされる場所やローラー部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。 フィニッシャーの動作中は、動作部に手や指を触れないでください。けがやフィニッシャーの故障の原因になることがあります。

重要
フィニッシャーのトレイはコピー、プリント中に位置が移動するため、トレイの下には物を置かないでください。トレイの故障や破損の原因になります。

各部の名称とはたらき

1. | 補助トレイ 大きいサイズの用紙を排紙するときに引き出します。
2. | 排紙トレイ プリントされた用紙がここに排紙されます。
3. | ステイプルボタン マニュアルステイプルするときに、このボタンを押します。
4. | スリット部 マニュアルステイプルするときに、用紙を差し込みます。
5. | フィニッシャー入口ガイド 紙づまりを処理するときに、このガイドを開きます。
6. | 本体右カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。
7. | 前カバー ホチキスユニットの針カートリッジを交換するとき、また、針づまりが起きたときに開きます。

フィニッシャーの機能
インナーフィニッシャー・G1は次の機能を備えています。
ソート機能
プリントする用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。
グループ機能
原稿の各ページのプリントする用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。
シフト機能
プリントする用紙を手前にずらして排紙する機能です。プリントする用紙は、排紙トレイの前後に交互にずらして排紙されます。
針なしとじ機能
ホチキス針を使用せずに、最大5枚までの用紙をとじることができる機能です。

重要
使用環境、用紙坪量、紙の種類などによっては、とじ枚数が少なくなることや保持力が弱くなることがあります。

マニュアルステイプル機能
プリントした用紙をインナーフィニッシャー上のスリットに差し込み、1部ずつ手動でホチキスする機能です。
ホチキス機能
1部プリント後、自動的にホチキスユニットでとじて排紙する動作を連続して行う機能です。ホチキスされる箇所は次のようになります。
原稿台ガラスにセットした場合

コーナーステイプル／針なしとじ | ダブルステイプル
*1 | 左上 | *1 | 左とじ
*2 | 右上 | *2 | 右とじ
*3 | 右下 |  |
*4 | 左下 |  |

フィーダーにセットした場合

コーナーステイプル／針なしとじ | ダブルステイプル
*1 | 右上 | *1 | 右とじ
*2 | 左上 | *2 | 左とじ
*3 | 左下 |  |
*4 | 右下 |  |

本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。
：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ | 排紙トレイ
A3 |
A4 |
A4R |
A5R |
B4 |
B5 |
B5R |
はがき |
往復はがき |
4面はがき |
封筒 | 長形3号 |
洋形長3号 |
角形2号 |
COM10 No.10 |
Monarch |
DL |
ISO-C5 |
ユーザー設定サイズ | 98.4×139.7 mm ～ 320×457.2 mm |
フリーサイズ | 98.4×139.7 mm ～ 320×457.2 mm |

重要
インナーフィニッシャー・G1を装着している場合は、インナー2ウェイトレイ・J1を同時に装着することはできません。 imageRUNNER ADVANCE C3330にインナーフィニッシャー・G1を装着して、上トレイに排紙するには、拡張排紙キット・D1が必要です。 ホチキスできる用紙サイズは、A3、B4、A4、A4R、B5です。 針なしとじできる用紙サイズは、A3、B4、A4、B5です。 郵便はがき、封筒、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙にはホチキスできません。 厚紙、片面コート紙、両面コート紙、郵便はがき、封筒、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、ボンド紙には針なしとじできません。

メモ
フィニッシャーの針交換などのお手入れのしかたについては「メンテナンス」を、紙づまりや針づまりといったトラブルについては「トラブルシューティング」を参照してください。 ホチキスできる用紙の枚数は、50枚までです（表紙含む）。 針なしとじできる用紙の枚数は、5枚までです。 ホチキスの途中でフィニッシャーが停止し、「ホチキスユニットの針を補給してください。」と表示された場合は、針が残り少なくなり針ケースの交換が必要となっています。針ケースを交換してください。 ソート、グループ、ホチキスを設定すると、トレイは用紙束排出ごとに下降していき、次のようなとき、用紙排出後にプリントが一時停止することがあります。なお、トレイにあるすべての用紙を取り除くと、残りのプリントが再開されます。 トレイが下限位置に達したとき 30部プリントしたとき（ホチキスの場合） ソート機能、グループ機能選択時に［シフト(ずらし)］を押してプリントした場合、出力された用紙束をずらして排紙します。

0KCS-3R4