ファンクション設定
ファンクション設定の共通項目について紹介しています。
各機能別の一覧表については、次の項目を参照してください。
ファンクション設定：コピー
ファンクション設定：プリンター
ファンクション設定：送信
ファンクション設定：受信／転送
ファンクション設定：ファイル保存／利用
ファンクション設定：セキュアプリント
ファンクション設定：ウェブブラウザー
ファンクション設定：共通

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［給紙動作］
［用紙カセット自動選択のON/OFF］ （→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） | コピー、プリンター、保存ファイルの利用、受信/ファクス*1、その他 | - |  | ×
手差し：ON、OFF | OFF |  | ×
その他の給紙箇所：ON、OFF | ON |  | ×
コピー：「カラー選択」を考慮する：ON、OFF | OFF |  | ×
コピー：用紙の種類を考慮する：ON、OFF | ON |  | ×
［「カラー選択」 による用紙カセット自動選択］（→カラーモードに合わせて給紙箇所を自動で選択する） | 手差し、その他の給紙箇所：カラー、白黒 | 白黒 |  | ×
［給紙方法切替］ （→片面プリント時と両面プリント時の印字面を合わせる） | 手差し、その他の給紙箇所：速度優先、プリント面優先 | 速度優先 |  | ×
［ジョブ中断時のタイムアウト］ （→ジョブ中断時のタイムアウトを有効にする） | ON、OFF | OFF |  |
0～999分 | 5分 |  |
［排紙動作］
［排紙トレイの設定］*2 （→機能ごとに排紙トレイを設定する） | トレイA：コピー、保存ファイルの利用、プリンター、受信、その他、ファクス*1 *3 トレイB：コピー、保存ファイルの利用、プリンター、受信、その他、ファクス*1 *3 トレイC：コピー、保存ファイルの利用、プリンター、受信、その他、ファクス*1 *3 | インナー2ウェイトレイ・J1、コピートレイ・J2またはインナーフィニッシャー・G1装着時： トレイA：1 コピー、1 保存ファイルの利用、1 プリンター、2受信、2その他、2ファクス*1 *3 トレイB：2コピー、2 保存ファイルの利用、2 プリンター、1受信、1その他、1ファクス*1 *3 インナー2ウェイトレイ・J1＋コピートレイ・J2、インナーフィニッシャー・G1＋コピートレイ・J2または中綴じフィニッシャー・U1装着時： トレイA：1 コピー、1 保存ファイルの利用、1 プリンター トレイB：2 コピー、2 保存ファイルの利用、2 プリンター トレイC：1受信、1その他、1ファクス*1 *3 |  | ×*4
［オプション排紙トレイのON/OFF］*5 （→オプションの排紙トレイを設定する） | 排紙トレイ1：ON、OFF 排紙トレイ2：ON、OFF | OFF | × | ×
［ジョブ間シフト］*2 （→ジョブ間シフトを有効にする） | ON、OFF | OFF |  |
［ジョブ間仕切紙］ （→ジョブ間仕切紙を挿入する） | ON、OFF | OFF |  | ×
変更（給紙箇所選択） | - |  | ×
［部数間仕切紙］ （→部数間仕切紙を挿入する） | ON、OFF | OFF |  | ×
部数（1～9999部） | 10部 |  | ×
変更（給紙箇所選択） | - |  | ×
［印刷動作］
［プリント優先順位］ （→プリント優先順位を設定する） | コピー：1、2、3 | 1 |  |
プリンター：1、2、3 | 2 |  |
保存ファイルの利用、受信/ファクス*1、その他：1、2、3 | 3 |  |
［カラー自動判定白黒時の文字/写真優先］（→自動カラー選択で白黒判定されたときの文字／写真優先を設定する） | 文字優先、写真優先 | 写真優先 |  |
［レポート出力のデフォルト設定］ （→レポートを両面プリントで出力する） | 両面プリント：ON、OFF | OFF |  |
［ページ印字/スタンプの文字列登録］ （→ページ印字／スタンプの文字列を登録／編集／削除する） | 登録、編集、削除 | - |  |
［部数印字拡張の設定］ （→部数印字拡張を設定する） | 項目の選択 部数印字拡張：ON、OFF | OFF |  |
ユーザー名：ON、OFF 日付：ON、OFF 文字：ON、OFF | OFF |  |
日付の設定： yyyy年mm月dd日、yyyy/mm/dd、mm/dd/yyyy、dd/mm/yyyy、yyyy.mm.dd、mm.dd.yyyy、dd.mm.yyyy） | yyyy年mm月dd日 |  |
文字列の設定（入力、登録文字列から選択） | - |  |
揃え方の設定（左揃え、中央揃え、右揃え） | 左揃え |  |
［地紋印字/ジョブロックの設定］
［強制地紋印字/ジョブロック］（→地紋印字の設定（強制地紋印字／プリンタードライバー地紋印字）） | コピー、保存ファイルの利用、プリンター：設定しない、強制地紋印字、強制ジョブロック | 設定しない |  |
［プリンタードライバー地紋印字/ジョブロック］（→地紋印字の設定（強制地紋印字／プリンタードライバー地紋印字）） | 設定しない、ドライバー地紋印字、ドライバージョブロック | 設定しない |  |
［文字/背景のコントラスト調整］（→地紋印字のコントラストを調整する）
［標準］ | ブラック、シアン、マゼンタ | ブラック | × | ×
相対コントラスト値 （-7～+7） | ブラック：-1 シアン：1 マゼンタ：0 | × | ×
サンプルプリント | - | × | ×
プリント設定印字サイズ：36.0ポイント、54.0ポイント、72.0ポイント | 54.0ポイント | × | ×
プリント設定背景模様：なし、唐草、扇、水玉、星、網目、雲、桜、葉 | なし | × | ×
プリント設定 横向きに印字する：ON、OFF | OFF | × | ×
プリント設定 文字を白抜きにする：ON、OFF | OFF | × | ×
初期化 | - | × | ×
基準値の設定（1～64） | ブラック：20 シアン：20 マゼンタ：20 | × | ×
潜像部の濃度（1～36） | ブラック：9 シアン：10 マゼンタ：9 | × | ×
プリンター1200dpi専用： | ブラック、シアン、マゼンタ | ブラック | × | ×
相対コントラスト値（-7〜+7） | ブラック：-1 シアン：1 マゼンタ：0 | × | ×
サンプルプリント | - | × | ×
プリント設定 印字サイズ：36.0ポイント、54.0ポイント、72.0ポイント | 54.0ポイント | × | ×
プリント設定 背景模様：なし、唐草、扇、水玉、星、網目、雲、桜、葉 | なし | × | ×
プリント設定 横向きに印字する：ON、OFF | OFF | × | ×
プリント設定 文字を白抜きにする：ON、OFF | OFF | × | ×
初期化 | - | × | ×
基準値の設定（1〜64） | ブラック：20 シアン：20 マゼンタ：20 | × | ×
潜像部の濃度（1〜36） | ブラック：9 シアン：10 マゼンタ：9 | × | ×
［TLコードの調整］（→TLコードを調整する）
［標準］ | 印字色：ブラック、マゼンタ | ブラック | × |
ドットのサイズ：1～7 | ブラック：4 マゼンタ：4 | × |
ドットの密度：標準、粗くする | 標準 | × |
相対コントラスト値（-7～7）、サンプルプリント、基準値の設定 | ブラック：0 マゼンタ：2 | × |
基準値の設定（1～64）、サンプルプリント | ブラック：12 マゼンタ：12 | × |
初期化 | - | × |
プリンター1200dpi専用： | 印字色：ブラック、マゼンタ | ブラック | × |
ドットのサイズ：1〜7 | ブラック：4 マゼンタ：4 | × |
ドットの密度：標準、粗くする | 標準 | × |
相対コントラスト値（-7〜7）、サンプルプリント、 基準値の設定 | ブラック：0 マゼンタ：2 | × |
基準値の設定（1〜64）、サンプルプリント | ブラック：12 マゼンタ：12 | × |
初期化 | - | × |
［スキャン動作］
［フィーダー紙づまり発生時の再開方法］（→フィーダー紙づまり発生時の再開方法を設定する） | 1枚目の原稿から、中断された原稿から | 1枚目の原稿から |  |
［原稿読み取り時の静音設定］（→原稿読取り時の音を小さくする） | 速度優先、静音優先 | 速度優先 |  |
［LTRR/STMT原稿の区別］（→LTRRサイズ原稿とSTMTサイズ原稿を区別する） | 手動で区別する、LTRRで動作、STMTで動作 | LTRRで動作 |  |
［リモートスキャン時のガンマ値］ （→リモートスキャン時のガンマ値を設定する） | γ1.0、γ1.4、γ1.8、γ2.2 | γ1.8 |  |
［自動オンライン移行］ （→リモートスキャナー機能を自動的に有効にする） | ON、OFF | OFF | × |
［自動オフライン移行］ （→自動オフライン移行を有効にする） | ON、OFF | OFF | × |
［ファイル生成］
［高圧縮時の画質レベル］ （→高圧縮設定時の画質レベルを設定する） | 文字/写真モード、写真モード時：データサイズ優先、普通、画質優先 | 普通 |  |
文字モード時：データサイズ優先、普通、画質優先 | 普通 |  |
［OCR (文字認識) 設定］*2 （→サーチャブルPDF/XPS/OOXMLを生成するときの機能の設定をする） | 原稿向き自動検知：ON、OFF | ON |  |
ファイル名OCRの文字数設定：1～24 | 24文字 |  |
［アウトライン設定］*2 （→図形をアウトラインPDFに変換するときの機能の設定をする） | 図形のアウトライン化：ON、OFF | ON |  |
図形と認識するレベル：普通、やや高い、高い | 普通 |  |
背景画質のレベル：データサイズ優先、普通、画質優先 | 普通 |  |
［OOXML設定］*2 （→OOXMLを設定する） | 背景画質のレベル：画質優先、標準、データサイズ優先 | 標準 |  |
カラー図形と認識するレベル：高い、標準、認識しない | 標準 |  |
カラー図形中の等幅線の認識：ON、OFF | ON |  |
［Wordファイルに背景画像を含める］*2（→Wordファイル生成時に背景画像を含める） | ON、OFF | ON |  | ×
［PDFの下限バージョン指定］ （→PDF生成時の下限バージョンを指定する） | 指定しない、1.5、1.6、1.7 | 指定しない |  |
［PDFをPDF/A準拠にする］ （→PDFをPDF/A準拠にする） | ON、OFF | OFF |  |
［PDFをWeb表示用に最適化］ （→PDFをWeb表示用に最適化する） | ON、OFF | OFF |  |
［暗号化PDFの256-bit AES設定］ （→PDFの暗号化レベルをAcrobat10.0相当からAcrobat9.0相当に変更する） | Acrobat 9.0相当、Acrobat 10.0相当 | Acrobat 10.0相当 |  |
［タイムスタンプ設定］*2 （→タイムスタンプの設定）
［基本設定］ | サーバーアドレス | （空欄） |  | ×
ライセンスファイル：削除、パスワードの変更 | - |  | ×
［使用制限］ | 送信ジョブ毎にパスワードを入力：ON、OFF | OFF |  | ×
パスワード | （空欄） |  | ×
［Rights Managementサーバー設定］ （→Rights Managementサーバーの設定をする）
| サーバーのURL | （空欄） |  | ×
ユーザー名 | （空欄） |  | ×
パスワード | （空欄） |  | ×
認証画面を必ず表示：ON、OFF | OFF |  | ×
[ジョブロックの動作設定]*2（→埋め込むTLコードの詳細を設定する）
| ジョブロック/情報埋込機能を使用：ON、OFF | ON | × |
ジョブロック機能を使用：ON、OFF | ON | × |
2重埋込防止設定：スルー、ジョブキャンセル | ジョブキャンセル | × |
ジョブロックに影響する機能の制限：ON、OFF | OFF | × |
［認証方式設定］
［LDAPサーバー認証で使用する情報］ （→LDAPサーバー認証時の認証方式を設定する） | 機器設定、本機ログイン時の認証情報、ユーザーごとの登録情報 | 機器設定 |  | ×
［Rights Managementサーバー認証で使用する情報］ （→Rights Managementサーバー認証時の認証方式を設定する） | 機器設定、ユーザーごとの登録情報 | 機器設定 |  | ×
［SMTPサーバー認証で使用する情報］ （→SMTPサーバー認証時の認証方式を設定する） | 機器設定、ユーザーごとの登録情報 | ユーザーごとの登録情報 |  | ×
［ファイル送信/参照時の認証で使用する情報］ （→ファイルサーバー認証時の認証方式を設定する） | 標準、本機ログイン時の認証情報、ユーザーごとの登録情報 | 標準 |  | ×

*1 | imageRUNNER ADVANCE C3330では、オプション装着時に表示される項目です。
*2 | オプション装着時に表示される項目です。
*3 | オプションによっては回線の数が異なります。
*4 | 機器情報を配信する機器と受信する機器で、排紙トレイの数が同じ場合には、配信します。
*5 | オプションの有無によって表示されるときと、表示されないときがあります。

0KCS-047