タテ倍率とヨコ倍率を指定して拡大／縮小する（XY独立ズーム）
XY 独立ズームモードを設定するとタテとヨコを違う倍率で拡大／縮小できます。倍率は25～400 %の範囲で拡大／縮小できます。
マニュアルで倍率を指定する（XY 独立ズーム）
% でタテ／ヨコ違う倍率を指定します。
自動で倍率を指定する（XY 独立自動）
選択した用紙サイズに合わせてタテ／ヨコ違う倍率が自動的に設定されます。
例：A4Rを選択
1.
［コピー］を押す
2.
［倍率］→［XY独立ズーム］を押す
3.
［X］［Y］を押す→［－］［＋］で各倍率を入力
テンキーでも入力できます。
自動で倍率を指定するには、［XY独立自動］を押します。

重要
XY独立自動を設定した場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、最上段の用紙カセットにセットされている用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。

4.
［OK］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 OHPフィルムのように透明度の高い原稿は［XY独立自動］で拡大／縮小できません。倍率を指定して拡大／縮小してください。

メモ
［XY独立ズーム］で倍率を指定したときは、原稿サイズと倍率などから計算された画像を用紙にあわせて自動的に90度回転することがあります。 指定した倍率と実際のコピーサイズに誤差が生じたときは、［ズーム微調整］で調整できます。（→ズームの微調整をする）

0KCS-0J4