マクロの登録
指定したマクロ番号にマクロデータを登録します。

JIS | ESC | = <総バイト数（2バイト）><マクロ番号（3バイト）>， <マクロデータのバイト数（5バイト）<（マクロデータ）
16進数 | 1Bh 7Ch 3Dh 00h 00h <マクロ番号（3バイト）> 2Ch <マクロデータのバイト数（5バイト）> （マクロデータ）

| <総バイト数（2バイト）>＝可変長（00h 00h） <マクロ番号（3バイト）> マクロ番号を指定します。
範囲： | 000～255
<バイト数（5バイト）> 登録するマクロデータのバイト数を指定します。
範囲： | 00000～65535
（マクロデータ） 指定したバイト数のマクロデータを送ります。

| 登録したマクロデータをジョブが終わったときに削除するか、本プリンターの電源をオフにするまで登録しておくかを、メニューのその他グループの「登録レベル」で選択できます。 「プリンターのリセット処理ESC @」を受信した場合に、特定のマクロを自動実行させるスタートアップマクロを使用することもできます。

| 「マクロ機能」 「マクロ機能を設定する（スタートアップマクロ）」

0KCS-1Y2