Iファクス受信
Iファクスは、読み込んだ原稿の画像データをインターネットやイントラネット経由で送受信する機能です。ここでは受信方法について説明します。
POPサーバーから受信
Eメールのようにメールサーバーを経由して届いたIファクスを受信するには、［通信設定］でPOPサーバーの設定が必要です。POPの発行間隔を設定して、一定時間ごとに自動的に受信確認できます。（→Eメール／Iファクス共通の通信設定をする）
また、受信ジョブ状況画面の［I ファクス受信確認］を押して手動で受信確認することもできます。（→受信画面からの操作）
SMTP受信
メールサーバーを経由せずに相手機から直接届いたIファクスを受信するには、SMTP受信の設定を行います。（→Eメール／Iファクス共通の通信設定をする）
SMTP受信したIファクスは、自動的にプリントされます。
受信文書の処理
受信したときの状態
メモリー受信を設定する
受信した文書を転送する

メモ
受信したIファクス文書に、本製品で対応していないファイル（画像）が添付されているときは、添付ファイルの処理（プリント、転送、システムボックスに保存）は行わず、ファイルを削除します。ファイルを削除すると、削除されたファイルのファイル名と、「画像が形成できません。」というメッセージがIファクスの本文中にプリントされます。 受信したIファクス文書に、Eメール本文の記載がなくTIFFファイルのみが添付されたとき、Eメールのユーザー略称と件名（それぞれ最大24文字）をヘッダーとしてTIFF画像の先頭にプリントします。

0KCS-0XR