2／3倍に縮小して縦に印刷する【2／3縦：Fmode 7】
PC-PR201／80Aにカット紙を縦置きにセットして印字するときのデータを、縮小してポートレイト（縦置きと同じ印字結果になる）で印字します。
用紙のセット位置のモードは、中央印字モード（カットシートフィーダ使用のとき）または左端印字モード（カットシートフィーダを使用しないとき）を選べますが、モードによって印字領域が異なりますのでご注意ください。
縮小率
PC-PR201／80Aの印字範囲を、横方向、縦方向ともに2／3倍に縮小します。
用紙サイズ
A3、B4、A4、B5、A5、はがきの6種類のサイズの用紙を使用できます。
ただし、中央印字モードでは、B4、A3サイズで印字すると左右端に余白ができます。
用紙サイズは、タッチパネルまたは制御命令で設定したサイズになります。
ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
初期状態の用紙サイズは、リセット処理を行ったときの給紙カセットの用紙サイズになります。
文字の印字
ANK文字および漢字を8ポイントの文字フォントで、文字間隔および改行ピッチを2／3倍に縮小して印字します。
ただし、タッチパネルによって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります。（ANK文字は8ポイントのままです）
イメージの印字
PC-PR201／80Aの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いや縮小印刷のため、印字結果が若干異なります。
印字領域
第1文字目の印字位置
第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左上端とほぼ同じ位置になります。ただし、中央印字モードでA3、B4サイズの用紙を使用する場合は、印字領域の左右に若干余白が空きます。
中央印字モードの印字領域
PC-PR201／80AにA3サイズのカット紙を縦置きにセットしたときの印字範囲（横方向9.7インチ、縦方向13.9インチ）を2／3倍に縮小（横方向6.5インチ、縦方向9.3インチ）して、用紙の中央にポートレイトで印字します。なお、印字できる文字数や行数は、「実寸縦」（Fmode 1）と同じです。
左端印字モードの印字領域
PC-PR201／80Aの印字データを横方向、縦方向ともに2／3倍に縮小して、有効印字領域の左端から右端までを印字範囲としてポートレイトで印字します。
印字データの折り返し位置
用紙サイズに関係なく有効印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
「右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）」
ページ長
メニューの「単票用紙長機能」が「無効」（初期状態）に設定されているときは、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置は、PC-PR201／80Aのカットシートフィーダが用紙の終わりを検出する位置とほぼ同じ位置です。
「単票用紙長機能」を「有効」に設定すると、メニュー操作や制御命令によって設定したページ長が有効になります。
「カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）」
0KCS-2UF