回収トナー容器の交換
回収トナー容器の空き容量が少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。
このようなときは、新しい回収トナー容器を用意してください。
回収トナー容器をすぐに交換しなくても、しばらくはプリントできます。プリント可能枚数は、プリントする内容によって異なります。
回収トナー容器の空き容量がなくなると、タッチパネルディスプレーに交換方法が表示されます。次の手順に従って回収トナー容器を交換してください。

警告
回収トナー容器は火中に投じないでください。また、火気のある場所に保管しないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸い込まないように掃き集めるか、濡れた雑巾などで拭き取ってください。粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になることがあります。

注意
トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが取れなくなることがあります。

重要
回収トナーはサービス担当者が回収します。 回収トナーは再利用できません。新しいトナーと混ぜないでください。 回収トナー容器は必ず本製品専用のものを使ってください。 回収トナー容器の交換は、回収トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。

メモ
回収トナー容器の交換で中断したジョブは、交換後自動的に再開します。

1.
を押します。
2.
回収トナーカバーを開きます。

| 1.カセット1を引き出す
2.つまみを引いて、回収トナーカバーを開く

3.
回収トナー容器を取り外します。

| 1.取っ手を持って、上面の取っ手の全体が見えるまでゆっくりと引き出す
| 2.上部の取っ手を持って回収トナーを取り出す

注意
回収トナー容器を引き出す際は、落下に注意してください。けがの原因になる恐れがあります。

4.
新しい回収トナー容器を用意し、取り外した回収トナー容器はしまいます。

| 1.新しい回収トナー容器を箱から出す
| 2.本体から取り外した回収トナー容器を袋に入れる 回収トナーがこぼれないように袋の口を図のようにしばります。

メモ
袋は新しい回収トナー容器の箱に入っているものをお使いください。

5.
新しい回収トナー容器をセットします。

| 1.容器天面のCanonロゴを奥側にして、回収トナー容器を押し込んでセットする
2.回収トナーカバーとカセット1を閉じる

注意
用紙カセット、回収トナーカバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

0KCS-0F3