インナー2ウェイトレイ・J1
インナー2ウェイトレイ・J1を装着した場合は、本体トレイとインナートレイの2箇所に排紙できます。さらに、本体右側にコピートレイ・J2を装着した場合は、3箇所に排紙できます。
インナー2ウェイトレイ・J1を装着しているときには、次の機能を使用できます。
ソート機能
プリントする用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。
グループ機能
原稿の各ページのプリントする用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。
90度回転機能
同じサイズの用紙をセットした場合、ページぞろえを行い、1部ずつ交互に方向を変えて排紙する機能です。
各部の名称とはたらき

1. | インナートレイ プリントされた用紙がここに排紙されます。
2. | 排紙トレイガイド プリントされた用紙が落ちないように排紙トレイガイドを起こします。
3. | 本体右カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。

本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。
：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ | 上／下トレイ
A3 |
A4 |
A4R |
A5R |
B4 |
B5 |
B5R |
はがき |
往復はがき |
4面はがき |
封筒 | 長形3号 |
洋形長3号 |
角形2号 |
COM10 No.10 |
Monarch |
DL |
ISO-C5 |
ユーザー設定サイズ | 98.4×139.7 mm ～ 320×457.2 mm |
フリーサイズ | 98.4×139.7 mm ～ 320×457.2 mm |

重要
imageRUNNER ADVANCE C3330にインナー2ウェイトレイ・J1を装着するには、拡張排紙キット・D1が必要です。 インナー2ウェイトレイ・J1を装着している場合は、フィニッシャーを同時に装着することはできません。

0KCS-3R6