こんなことができます
メインメニューの［ファクス］を押すとファクス画面が表示されます。本製品を使って読み込んだ原稿を、ファクスで送信できます。
［スキャンして送信］からファクスを送ることもできます。［スキャンして送信］からファクスも送信するには、［ファクスファンクションの表示］の<「スキャンして送信」 にファクスを表示>を「ON」に設定します。（→ファクスファンクションを表示する）
ファクス送信の操作は次のような流れになります。
ファクス画面
メインメニュー画面から［ファクス］を選択したときに表示される画面です。

1 | 宛先数 指定した宛先の数を表示します。
2 | 宛先 テンキーで直接入力した宛先を表示します。
3 | 次の設定ができます。 「よく使う設定」の登録 「よく使う設定」の編集 カスタムメニューに登録（→カスタムメニュー） デフォルト設定の変更 「その他の機能」 のショートカット登録 ユーザーごとの情報の登録/編集 ［ユーザーごとの情報の登録/編集］は、User Authenticationなどのログインサービスでユーザー管理を行っている場合にのみ表示されます。詳しくは「送信操作時の認証方式の設定」を参照してください。
4 | 設定の履歴 設定されていた3つ前までの宛先、読込設定、送信設定を呼び出します。
5 | よく使う設定 よく使う送信設定を登録します。登録した設定を呼び出すこともできます。（→よく使う設定に登録された宛先を指定する（よく使う設定））
6 | <解像度> 解像度を指定します。
7 | <読取サイズ> 原稿の読み取りサイズを指定します。
8 | 「その他の機能」のショートカット その他の機能のうち、いくつかをショートカットとして表示できます。（→「その他の機能」のショートカットを割り当てる）
9 | その他の機能 その他の機能を設定します。ファクス送信する前にスキャンした内容を確認したい場合や両面原稿を送信する場合など、便利なファクス送信機能を設定します。
10 | オンフック 手動送信、プッシュホンサービスを利用します。リモートファクス使用時は、このボタンは表示されません。（→プッシュホンサービスを利用する）
11 | ダイレクト送信 ダイレクト送信します。ダイレクト送信を設定しないときはメモリー送信になります。（→ダイレクト送信に切り替える）
12 | ワンタッチ ワンタッチボタンを登録／指定する画面を表示します。
13 | アドレス帳 アドレス帳（ローカル、リモート、LDAPサーバー）から宛先を検索します。
14 | トーン ダイヤル回線から、プッシュ信号を入力します。［トーン］を押すと、「T」と表示されます。ダイヤル回線に接続している場合でも、プッシュホンサービスなどを利用できます。（→プッシュホンサービスを利用する）
15 | 宛先削除 選択した宛先を削除します。
16 | 詳細情報 選択した宛先の確認や変更をします。
17 | ポーズ 海外への送信のときに、国際電話識別番号などの次や、ファクス番号の末尾で押します。数字と数字の間で［ポーズ］を押すと「p」と表示され、数字の末尾で［ポーズ］を押すと「P」と表示します。（→ポーズキーの時間を設定する）
18 | バックスペース 数字を押し間違えたときに、カーソル位置の手前の数字を削除します。
19 | Fコード Fコード、パスワードを設定します。必要に応じて設定してください。 詳細設定 複数の回線を使用する設定になっているときに表示されます。Fコードやパスワードの設定および送信時に使用する回線を選択します。
20 | Fネット Fネットのファクス番号を入力します。［Fネット］を押すと、「.」と表示されます。（→Fネットのおもなサービス）

メモ
［ファクスファンクションの表示］を「OFF」にすると、メインメニューの［ファクス］は表示されません。（→ファクスファンクションを表示する） ［デフォルト画面の変更]で、<回線選択画面を表示>を「ON」にすると、メインメニュー画面から［ファクス］を選択したとき回線選択画面が表示されます。（→ファクスのデフォルト画面を変更する） 複数の回線を使用できるのは、次の場合です。 ［モデムダイヤルイン設定］が「ON」になっている場合（→モデムダイヤルインを有効にする） G3回線増設キット（2回線）を追加している場合 リモートFAX送信キットでファクス機能を使用していて、［送信回線数］が2回線以上に設定されている場合（→リモートファクス送信の設定をする）

ワンタッチ画面
よく利用する宛先をワンタッチに登録できます。他のimageRUNNER ADVANCEシリーズ に登録されているワンタッチボタンを参照することもできます。

1 | ワンタッチボタン ワンタッチボタンに登録した宛先を指定します。
2 | 設定内容 ワンタッチボタンに登録された宛先の種類や名称を表示します。
3 | ［リモートへ］／［ローカルへ］ 他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのワンタッチ宛先をクライアント機から参照して、宛先に指定することができます。リモートアドレス帳のワンタッチボタンを表示している場合は、［ローカルへ］と表示されます。
4 | ワンタッチボタン番号入力ボタン ワンタッチボタン番号を入力して指定します。
5 | ワンタッチ登録ボタン ワンタッチボタンに宛先を登録します。

アドレス帳画面
アドレス帳に入力されている宛先は、宛先を選択する画面でさまざまな方法で検索できます。また、それぞれの方法を組み合わせて検索することもできます。

1 | 宛先種別指定ドロップダウンリスト ［全て］、（ファクス）、（グループ）を押すと、それぞれの宛先を表示します。
2 | 宛先表指定ドロップダウンリスト 宛先表（宛先表1～10、ワンタッチ）ごとに表示されます。宛先表はアドレス帳をグループ分けしたものです。
3 | アドレス帳の切り替え ［ローカル］、［リモート］、［LDAPサーバー］の、それぞれのアドレス帳に表示を切り替えます。
4 | 登録/その他 新規の宛先を登録、編集したり、登録されている宛先の詳細情報を確認したりできます。
5 | 頭文字検索ボタン ［あ］、［か］、［さ］などの目次キーを押すと、その行の文字（［あ］であればあ行）をポップアップ画面で表示します。ポップアップから選択すると、その文字でさらに絞り込みます。［全て］を押すと、絞り込まれた結果がクリアされて全ての宛先を表示します。
6 | 名称で検索 ［名称で検索］を押すと、名称を検索する入力欄が表示されます。

宛先名称のフリガナの1 文字目だけでなく、2 文字目以降も入力して表示を絞り込みできます。
キーボード画面から複数文字のフリガナを入力して表示を絞り込むこともできます。

1 | あ～記号 入力できる文字を表示します。ひらがなはその行の文字、英字はその範囲、記号は入力できるものです。
2 | キーボード キーボード画面を表示します。
3 | クリア 入力された文字をすべて削除します。
4 | バックスペース カーソルの前の1 文字を削除します。

メモ
［名称で検索］は、ローカルアドレス帳とリモートアドレス帳で使用できます。 絞り込み検索の表示をやめてもとの画面に戻るときには、［名称で検索］をもう一度押します。 ［全て］を選択すると、ワンタッチボタンに登録した宛先も表示されます。ただし、ワンタッチボタンに登録されている宛先を削除することはできません。ワンタッチボタンの削除は「ワンタッチボタンの登録／編集／削除」を参照してください。 指定した宛先を取り消すには、もう一度宛先を選択してチェックマークを外します。 ［アクセス番号］は［アドレス帳のアクセス番号管理］を「ON」にすると表示されます。（→アドレス帳をアクセス番号で管理する）

0KCS-0K5