1.ご使用になる前に
ご注意
ご注意
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズは、以下のトランスレータでのみバーコード印刷にご使用になれます。
LIPSトランスレータ
ESC／Pトランスレータ
I5577トランスレータ
N201トランスレータ
印刷されたバーコードは、紙の質やトナーの濃度等の原因ですべての読み取り機では読み取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
動作確認をした機種
バーコード検査装置 CodaScanⅡ
ハンディターミナル ST－100 HT－970

（1） | バーコードの印字可能領域は、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの仕様上、用紙の端から上下左右5 mmを除く領域です。 詳細は「本体の設定 (LIPS/PS/PCLプリンター)」をご覧ください。
（2） | 印字するバーコードのサイズによっては、フォントの仕様上、印字可能領域を外れて印字されない場合もあります。
（3） | 反射率の低い用紙（再生紙等）では、読み取り機での精度が悪化します。 そのような場合は、ドット幅を太くするか、反射率の高い用紙をご使用になることをおすすめします。
（4） | iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズのトナーの濃度によって、印刷されたバーコードの読み取り機で精度の変化が生じる場合があります。通常の場合、工場出荷時の設定で支障はありませんが、読み取り機の精度が悪く、（3）の調整を行った後でも、改善されない場合は、濃度調整を行うことで、読み取り機の精度が向上することがあります。

0KCS-1H3