Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2をお使いの場合
手順中の画面や項目名は、Windows 8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
新規にドライバーをインストールするとき
ドライバーをインストールしたあとでポートを変更するとき
新規にドライバーをインストールするとき
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPアドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順16～18、および「TCP/IPv6の設定」の手順13～15）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPアドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPアドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
ドライバーをインストール
各ドライバーの取扱説明書に記載されている手順に従って、ドライバーをインストールします。
LIPS/PCL/PSプリンタードライバーの場合
「プリンタードライバーインストールガイド」
ファクスドライバーの場合
「ファクスドライバーインストールガイド」

重要
PCLプリンタードライバーで表示される画面と項目名には、英語が使用されています。インストール手順は、「Printer Driver Installation Guide」（英語版）を参照してください。

メモ
上記手順でドライバーをインストールした場合、プリントアプリケーションはLPD、プリントキューは「LP」となります。本製品では、「LP」以外のプリントキューも指定できます。また、プリントアプリケーションとしてRawも使用できます。これらの種類や変更方法については、「ドライバーをインストールしたあとでポートを変更するとき」を参照してください。

ドライバーをインストールしたあとでポートを変更するとき
1.
インストールしたプリンターのアイコンを表示
Windows XP Professional/Server 2003：［スタート］メニューから［プリンタとFAX］を選択してください。
Windows XP Home Edition：［スタート］メニューから［コントロールパネル］－［プリンタとその他のハードウェア］－［プリンタとFAX］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008：［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択したあと、［プリンタ］をダブルクリックしてください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択したあと、［ハードウェアとサウンド］の［デバイスとプリンターの表示］をクリックしてください。
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］－［コントロールパネル］を選択したあと、［ハードウェアとサウンド］／［ハードウェア］の［デバイスとプリンター］をクリックしてください。
2.
インストールしたプリンターのアイコンを右クリック→［プリンターのプロパティ］を選択
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Server 2008 R2をお使いの場合は、［プロパティ］を選択します。
3.
［ポート］タブ→［ポートの追加］をクリック
4.
［プリンタポート］／［プリンターポート］ダイアログボックスで［利用可能なプリンタポートの種類］／［利用可能なポートの種類］から［Standard TCP/IP Port］を選択→［新しいポート］をクリック
5.
標準TCP/IPプリンターポートの追加ウィザードで［次へ］をクリック
6.
［プリンタ名またはIPアドレス］／［プリンター名またはIPアドレス］にプリンターのIPアドレスまたは名前を入力→［次へ］をクリック
入力したIPアドレスのプリンターがあることが確認されると、［標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの完了］／［標準TCP/IPプリンターポートの追加ウィザードの完了］ウィンドウが表示されます。
画面に「ポート情報がさらに必要です。」または「追加のポート情報が必要です」と表示されたときは、画面の指示に従って再検索を行うか、［デバイスの種類］で［標準］－［Canon Network Printing Device with P9100］を選択したあと、［次へ］をクリックします。
7.
［完了］をクリック
8.
［OK］／［閉じる］をクリック
9.
ポートを設定
LPDを使用する場合：
Rawを使用する場合：
LPDを使用する場合：
プリンタープロパティダイアログボックスで、［ポートの構成］をクリック
［プロトコル］で［LPR］を選択→［LPR設定］の［キュー名］にプリントキュー名を入力→［OK］をクリック
［キュー名］に次のいずれかのプリントキューを指定できます。
LP
本製品のスプールの設定に従って印刷します。通常はこの設定にしてください。
SPOOL
本製品の設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールしてから印刷します。
DIRECT
本製品の設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールせずに印刷します。
Rawを使用する場合：
プリンタープロパティダイアログボックスで、［ポートの構成］をクリック→［プロトコル］で［Raw］を選択→［OK］をクリック
10.
［OK］／［閉じる］をクリック

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0KCS-35H