リモートUIを使用する
リモートUI を使用して本体の設定や操作を可能にします。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［リモートUIのON/OFF］を押す
3.
［ON］を押す→各項目を設定→［OK］を押す
リモートUIからの設定を無効にするときは、［OFF］を押します。
SSL通信を使用するときは、<SSLを使用>の［ON］を押します。

メモ
<SSLを使用>を「ON」にするには、［環境設定］（設定／登録）で、あらかじめ使用鍵設定を行う必要があります。（→SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定） <SSLを使用>の設定変更は、［管理設定］（設定／登録）にある［MEAP設定］の［SSLを使用］にも適用されます。（→MEAPの設定をする）

メモ
リモートUIの詳しい内容については、「リモートUI」を参照してください。 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3FE