ページ長の設定（行単位）（[ESC] C）
ページ長を現在の改行ピッチによる行数で設定します。

JIS | ESC C <行数（1バイト）>
16進数 | 1Bh 43h <行数（1バイト）>

| <行数（1バイト）> 現在の印字位置を先頭行（TOF行）として、改行数でページ長を指定します。
単位： | 現在の改行ピッチでの行数
範囲： | 1～127（01h～7Fh） ページ長は、先頭行から（改行ピッチ×行数）インチになります。

| ページ長の設定後に改行ピッチを変更しても、ページ長は変化しません。 本エミュレーションモードでは、ページフォーマットの種類によって、本制御命令で設定したページ長が次のように扱われます。 Fmode 1, 2およびFmode 7, 8（標準領域モード）：カット紙のページ長 Fmode 3, 4, 6（標準／ワイド領域モード）およびFmode 7, 8（ワイド領域モード：連続用紙のページ長

| ページ長の設定が用紙サイズを越えた場合、または現在の改行ピッチが0の場合、本制御命令は無視されます。 また、ミシン目スキップ行数が設定されている場合、スキップ行数が解除されま。

| ページ長の設定（インチ単位）（[ESC] C [NUL]） 「連続用紙のページ長を設定する（連続用紙長）」 「カット紙のページ長を設定する（単票用紙長）」

0KCS-1UR