文字ピッチの設定（[ESX] 01h 00h 02h H）
1バイトコード文字（ANK文字）および2バイトコード文字（漢字）の文字ピッチを指定します。

JIS | ESX 01h 00h 02h H［文字ピッチ（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 48h［文字ピッチ（1バイト）］

| ［文字ピッチ（1バイト）］
| 文字ピッチを指定します。
値 | 文字ピッチ
64h（100） | 10 cpi
78h（120） | 12 cpi
86h（134） | 13.4cpi
96h（150） | 15 cpi
C8h（200） | 20 cpi

| 本制御命令の指定によって文字フォントが変わることはありません。 本制御命令はI75モードの「文字ピッチの設定 ESX 02h 00h 01h」と同等です。 本制御命令をともに指定した場合は、後で指定した制御命令が優先されます。

| 文字ピッチの設定（[ESX] 02h 00h 01h）

0KCS-2S4