プロポーショナルピッチの指定／解除（[ESC] p）
1バイトコード文字に対してプロポーショナルピッチを設定します。

JIS | ESC p［指定／解除（1バイト）］
16進数 | 1Bh 70h［指定／解除（1バイト）］

| ［指定／解除（1バイト）］ プロポーショナルピッチを選択します。
値 | 設定内容
0（00h） | プロポーショナルピッチの解除
1（01h） | プロポーショナルピッチの指定

| プロポーショナルモードでは、文字が文字パターンの幅に応じた間隔で印字されます。ドラフト文字選択時にプロポーショナルピッチを指定すると高品位文字のプロポーショナルピッチになります。また、1バイトコード登録文字セット指定時にプロポーショナルピッチを指定したときは、文字の登録時の文字ピッチで印字します。 1バイトコード表のカタカナコード80h～FFhは、未定義コードとして扱われます。

0KCS-1WJ