オプションの排紙トレイを設定する
オプションの排紙トレイを使⽤したい場合に設定します。
本設定を有効にすることで、排紙先としてオプションの排紙トレイを選択できるようになります。
インナー2ウェイトレイ・J1＋拡張排紙キット・D1、コピートレイ・J2＋拡張排紙キット・D1、インナーフィニッシャー・G1＋拡張排紙キット・D1装着時に設定できます。
（→インナー2ウェイトレイ・J1、コピートレイ・J2、インナーフィニッシャー・G1）

重要
排紙トレイの設定は、管理者権限を持つユーザーのみ行えます。 中綴じフィニッシャー・U1装着時は表示されません。

メモ
オプションの装着状況に合わせて、正しく設定してください。トレイが装着されていない箇所を排紙先として設定すると、うまく排紙できない場合があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［排紙動作］を押す
3.
［オプション排紙トレイのON/OFF］を押す
4.
使⽤する排紙トレイを［ON］にする → ［OK］を押す
表示される排紙トレイは、オプションの装着状況により次のようになります。
インナーフィニッシャー・G1＋拡張排紙キット・D1装着時：排紙トレイ1のみ
インナー2ウェイトレイ・J1＋拡張排紙キット・D1またはコピートレイ・J2＋拡張排紙キット・D1装着時：排紙トレイ1、排紙トレイ2
5.
主電源スイッチを⼊れなおす
主電源スイッチを⼊れなおす⽅法は、「主電源の入れかた」を参照してください。
0KCS-3RR