コピーした用紙を仕分ける（仕上げ）
仕上げモードを設定すると、コピーした用紙をページや部数で分けて排紙できます。
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
仕上げの設定をする
仕上げで組み合わせ可能なその他の機能
各オプション装着時に設定できる仕上げモード
ホチキスでとじることができる枚数

重要
用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にコピーするときは正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になることもあります。

仕上げの設定をする
1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［仕上げ］を押す
3.
目的の仕上げモードを設定
ページをそろえてコピーする（ソート）：
ページごとに仕分けてコピーする（グループ）：
ページ順に仕分けてホチキスする（ホチキス）：
ページをそろえてコピーする（ソート）：
原稿を複数部コピーするとき、1部ずつそろえて排紙します。
例：コピー3部指定
［ソート(1部ごと)］→［OK］を押す
ページごとに仕分けてコピーする（グループ）：
原稿を複数部コピーするとき、原稿の各ページごとに仕分けて排紙します。
例：コピー3部指定
［グループ(ページごと)］→［OK］を押す
ページ順に仕分けてホチキスする（ホチキス）：
原稿を複数部コピーするとき、1部ずつそろえてホチキスできます。
［コーナー］を選択したとき
コピーに、1か所ホチキスします。
［ダブル］を選択したとき
コピーの右側か左側に、2か所ホチキスします。
[針なしとじ(最大5枚)]を選択したとき
ホチキス針を使用せずに、用紙のコーナー1か所をとじることができます。
［中とじ］を選択したとき
中とじ位置に沿って2か所ホチキスします。
［ホチキス］→［次へ］を押す
ホチキスの位置と種類を選択→［OK］を押す
［中とじ］を選択したときは、表紙をつけることができます。
表紙をつけるには、［表紙をつける］を押して、プリントするかしないかを選択したあと［OK］を押します。
本文で使用する用紙、表紙で使用する用紙を変更するときは、<用紙選択>の［変更］を押して、使用する用紙を選択したあと［OK］を押します。
用紙サイズに対して中とじする位置を変更することもできます。
中とじ位置を変更するときは、［中とじ位置変更］を押して、用紙サイズを選択します。中とじする位置を［－］［＋］で変更→［OK］→［OK］を押します。

重要
表紙にする用紙とコピーする用紙は、必ず同じサイズを使用してください。 本文にする用紙は、52～105 g/m2のものを使用してください。 表紙にする用紙は、52～220 g/m2のものを使用してください。 中とじは、紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。

メモ
上のイラストのように、小冊子になるように仕上げた原稿をセットしてください。（→小冊子になるようコピーする（製本））

4.
［閉じる］を押す
仕上げで組み合わせ可能なその他の機能
サドル折り
たとえば、A3、A4Rの用紙を2つ折りにして、それぞれA4、A5サイズにします。

重要
［サドル折り］は、両面コピーを設定している場合のみ設定できます。 用紙は1枚ずつ2つ折りされて排紙されます。

90度回転
同じサイズの用紙をセットすると、交互に方向を変えて排紙します。

重要
［90度回転］を設定できるのは次のときです。 マニュアル用紙選択で90度回転可能な用紙が選択されている フィニッシャーを装着していない場合 インナーフィニッシャー・G1とコピートレイ・J2を装着している時に「排紙トレイの設定」でトレイCだけを排紙先に指定しているとき（→機能ごとに排紙トレイを設定する） 中綴じフィニッシャー・U1を装着している時に「排紙トレイの設定」でトレイCだけを排紙先に指定しているとき（→機能ごとに排紙トレイを設定する） 対象となる用紙カセットが［用紙カセット自動選択のON/OFF］で「ON」に設定されている（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） 90度回転ソートできない用紙サイズや90度回転対象となる用紙サイズがないときは、90度回転されずにソートします。

シフト（ずらし）
［シフト(ずらし)］を設定すると、指定した部数ごとに用紙を手前にずらして排紙します。
各オプション装着時に設定できる仕上げモード

装着オプション | ソート(1部ごと) | グループ(ページごと) | シフト(ずらし) | 90度回転 | ホチキス | サドル折り
コーナー | ダブル | 針なしとじ(最大5枚) | 中とじ
なし |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
コピートレイ・J2 |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
インナーフィニッシャー・G1 |  |  |  | *2 |  |  |  | × | ×
インナーフィニッシャー・G1+コピートレイ・J2 |  | *1 |  |  |  | × |  | × | ×
インナー2ウェイトレイ・J1 |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
インナー2ウェイトレイ・J1+コピートレイ・J2 |  |  | × | *1 | × | × | × | × | ×
中綴じフィニッシャー・U1 |  |  |  | *1 |  |  | × |  |

*1 排紙トレイの設定（設定/登録）でトレイCのみを排紙先に指定している場合に設定可能です。
*2 排紙トレイの設定（設定/登録）でトレイBのみを排紙先に指定している場合に設定可能です。
ホチキスでとじることができる枚数
インナーフィニッシャー・G1装着時

用紙サイズ | コーナー | ダブル | 針なしとじ
A3 | 30枚 | 30枚 | 5枚
B4 | 30枚 | 30枚 | 5枚
A4R | 30枚 | 30枚 | ×
A4 | 50枚 | 50枚 | 5枚
B5R | × | × | ×
B5 | 50枚 | 50枚 | 5枚
A5R | × | × | ×
A5 | × | × | ×

中綴じフィニッシャー・U1装着時

用紙サイズ | コーナー | ダブル | 中とじ
A3 | 30枚 | 30枚 | 16枚
B4 | 30枚 | 30枚 | 16枚
A4R | 30枚 | 30枚 | 16枚
A4 | 50枚 | 50枚 | ×
B5R | × | × | ×
B5 | 50枚 | 50枚 | ×
A5R | × | × | ×
A5 | × | × | ×

メモ
ホチキスでとじるときの、原稿向きと用紙向きについては「原稿向きと用紙向きの関係について」を参照してください。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。

メモ
各オプションの詳細については次を参照してください。 コピートレイ・J2 インナーフィニッシャー・G1 インナー2ウェイトレイ・J1 中綴じフィニッシャー・U1 ［仕上げ］を設定していないときは［グループ(ページごと)］を設定したときと同じように排紙されます。 ［自動ソート］が「ON」のときは、原稿をフィーダーにセットした時点で、自動的にソートまたはシフト（ずらし）ソートが設定されます。（→自動ソートを有効にする） を押すと、選択されている用紙の詳細情報が表示されます。

0KCS-3UU