コピーする前に画像を確認する（試しコピー）
複数部のコピーをする前に、コピー結果を確認してからコピーを開始できます。

重要
試しコピーは、［ソート(1部ごと)］、［シフト(ずらし)］、［90度回転］、［ホチキス］、［表紙］、［挿入紙］、[製本]、［OHP中差し］で複数部コピーを設定したときに表示されます。

1.
［コピー］を押す
2.
必要に応じたコピーモードを設定→［試しコピー］を押す
3.
試しコピーするページを選択
［全ページ］を選択する：
［指定ページ］を選択する：
［全ページ］を選択する：
［全ページ］を押す
［OK］を押す
［指定ページ］を選択する：
［指定ページ］を押す
［開始ページ］［終了ページ］を押す→最初と最後のページを［－］［＋］で指定
［OK］を押す
4.
（スタート）を押す
出力された内容を確認してください。

重要
指定ページを選択したとき、次の制限があります。 指定したページ数は、仕上がりのページ数に準ずる ホチキス、中とじ製本、サドル折りの処理は行わない 試しコピー出力後は指定したページ数を変更できない 試しコピー出力後に［全ページ］と［指定ページ］を選択しなおすことはできません。

5.
目的の操作を選択
残りのコピーを出力するには、［コピー開始］を押します。
設定を変更するには、［設定変更］を押します。変更するモードを選択し、［変更］を押して設定を変更したあと、［OK］を押します。
変更後の内容を再度確認するには、［試しコピー］を押してこの操作を繰り返します。
設定を変更して［プリント開始］を押すと、1部目からコピーしなおします。
コピーを中止するには［中止］を押します。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。

メモ
［全ページ］を選択すると、試しコピーもコピー枚数としてカウントされます。

0KCS-3U2