文字プロットモード命令（LM）
LBおよびSM命令と共に使用し、1バイトまたは2バイトモードで文字プロットするかどうかを選択します。

JIS | LM<モード（i）>，<行数（i）>;
16進数 | 4Ch 4Dh<モード（i）>2Ch<行数（i）>3Bh

| <モード（i）>
処理モードを指定します。
値 | 設定内容
0 | 1バイト（8ビット）モードで処理します。
1 | 2バイト（16ビット）モードで処理します。
省略値： | 0（8ビット）
<行数（i）>
2バイトの文字セットが選択されている状態で、モードを'0'に設定した場合にのみ使用します。この行数は、2バイトのうち1バイト目を示します。 LM命令でモードを切り替えた場合、SM命令は終了します。DTは1バイトでの終了定義のみ許可します。2バイトモードで文字プロットを解除するには、文字プロットのターミネータの前にnull文字（10進数の'0'）を付けてください。
省略値： | 0

0KCS-292