制御命令の種類
I5577エミュレーションモード（I75モード：日本語モード）の制御命令は、次の3種類に分けられます。

基本制御命令 | 改行や改ページなど、1バイトでプリンターの基本的な制御を行うことのできる制御命令です。
例： | FF | 改ページ
拡張制御命令 | 文字の修飾や書式指定など、ESCやESXに続くコードと併せて、2バイト以上でプリンターの制御を行うことのできる制御命令です。
例： | ESC［ | 文字の横幅拡大指定
| ESX0Eh 00h 01h 05h | 給紙（改ページ）
専用命令 | IBM5577-J02にはなく、本エミュレーションで追加されたiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズ独自の機能を使用するための制御命令です。
例： | ESC01h 00h 02h h | ユーザーページの登録

それぞれの制御命令は、文字（JIS）による書式と、16進数による書式を掲載します。
パラメータをともなう制御命令では、パラメータの指定のしかたを次の2種類のカッコで区別しています。

< > | ：数値を指定するパラメータ
［ ］ | ：番号などを選択するパラメータ

なお、パラメータに設定する値には、パラメータ名の（ ）内に示されているバイト数のバイナリ値を指定してください。

| 16進数の表記について
16進数は数字の後ろに「h」をつけて「48h」のように表します。 たとえば、48hは10進数で表すと72です。

基本制御命令
拡張制御命令
専用命令
0KCS-2K5