音量やブザーを設定する
（音量調整）を押して、ファクス送信・受信のアラーム音量と通信音量を調整できます。また、ファクス着信時の呼び出し音を設定したり、操作やデバイスの状態に応じてさまざまな種類のブザーが鳴るように設定できます。
アラーム音量・通信音量を調節する（音量調整）
着信時に呼び出し音を鳴らす（着信呼出）
操作状況やデバイスの状態をブザーで知らせる
アラーム音量・通信音量を調節する（音量調整）
ファクス送信・受信時のアラーム音の音量と通信音の音量を設定します。
ファクス機能有効時に設定できます。imageRUNNER ADVANCE C3330で、ファクス機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
操作パネルの（音量調整）を押す
2.
を押す→<アラーム音量>、<通信音量>を設定→［OK］を押す
音量は9段階で設定できます。
音量を一番左に設定した場合は、音は鳴りません。
着信時に呼び出し音を鳴らす（着信呼出）
ファクスを受信したときに、着信呼び出し音を鳴らします。電話機またはハンドセット装着時に設定できます。（→ハンドセット・G2）
ファクス機能有効時に設定できます。imageRUNNER ADVANCE C3330で、ファクス機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
操作パネルの（音量調整）を押す
2.
［ファクス着信呼出］を押す
3.
［ON］を押す→［－］［＋］を押して呼び出し回数を設定→［OK］を押す
呼び出し音を鳴らさないときは［OFF］を押します。

メモ
次の条件をすべて満たしているときは、［ファクス着信呼出］を「OFF」に設定しても、電話機またはハンドセット・G2の呼び出し音が鳴ります。 ［スリープ時の消費電力］を「少ない」に設定している 本製品がスリープモードに入っている 呼び出し音を鳴らさないようにするには、［タイマー/電力設定］（設定／登録）の［スリープ時の消費電力］を「多い」に設定します。（→スリープ時の消費電力を設定する）

操作状況やデバイスの状態をブザーで知らせる
次に示すブザーを必要に応じて有効にできます。それぞれのブザーは次の状態で鳴ります。

入力音： | 操作パネルのキーやタッチパネルディスプレー上のキーを押したとき ［環境設定］（設定／登録）の［タイマー/電力設定］で［主電源ON時の高速起動］を「ON」にしている場合に、主電源を入れたとき（使用状況により高速起動されない場合は、ブザーは鳴りません。）
入力無効音： | 操作パネルやタッチパネルディスプレー上の無効なキーを押したとき、または入力制限文字数を超えたとき
補給予告音： | トナーが残り少なくなったとき
警告音： | 機械にトラブル（紙づまり、誤操作など）が発生したとき
ジョブ終了音： | ジョブが終了したとき
スリープ移行音： | 本製品がスリープモードに移行するとき ［環境設定］（設定／登録）の［タイマー/電力設定］で［主電源ON時の高速起動］を「ON」にしている場合に、主電源を切ったとき（使用状況により高速起動されない場合は、ブザーは鳴りません。）
メモリー送受信の正常終了音： | ファクスのメモリー送受信が正常に終了したとき
メモリー送受信のエラー終了音： | ファクスのメモリー送受信が正常に終了しなかったとき

1.
操作パネルの（音量調整）を押す
2.
［ブザーのON/OFF］を押す
imageRUNNER ADVANCE C3330をお使いで、FAXボードを装着していない場合は、この手順は不要です。手順3へ進んでください。
3.
各項目を設定→［次へ］→［OK］を押す

重要
回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。

メモ
アラーム音とは、送信・受信を中止したときに鳴る音（"ピーポーピーポー"）と、ファクス受信プリント終了時に鳴る音（"ポー"）です。 通信音とは、相手先のファクスに接続したときに鳴る音（"ピーヒャラ"）です。 呼出回数は、PBXに接続されている場合など、呼出信号によって鳴動回数が変わることがあります。

0KCS-01R