自動配信の設定をする
指定した時刻になると、自動的に機器情報を配信するように設定できます。また、配信する情報を指定できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<配信側設定>の［自動配信設定］を押す→［毎日指定］、または［曜日指定］を選択

メモ
自動配信を設定しない場合には、［指定しない］を選択したあと、［OK］→［OK］を押します。

［毎日指定］を選択した場合：
［曜日指定］を選択した場合：
［毎日指定］を選択した場合：
［毎日指定］を押す
番号（［1］～［5］）を押す
開始時刻を～（テンキー）で入力→［次へ］を押す
自動配信の開始時刻を、5時刻まで設定できます。
時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。
例：

7時5分 | →0705
23時18分 | →2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。
［曜日指定］を選択した場合：
［曜日指定］を押す
曜日（［日］～［土］）を選択→番号（［1］～［5］）を押す
開始時刻を～（テンキー）で入力→［次へ］を押す
曜日ごとに自動配信の開始時刻を、5時刻まで設定できます。
時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。
例：

7時5分 | →0705
23時18分 | →2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。
4.
各項目を設定→［次へ］を押す
各項目の［ON］を押すと、データを配信します。
<設定/登録の設定値>の［ON］を押した場合は、<ネットワーク設定>を設定します。［含む］→［OK］を押すと、ネットワーク設定を配信できます。
5.
配信先を選択→［OK］→［OK］を押す

重要
機器情報の配信時、次のような状態にある子機は機器情報の更新を行いません。 送信ジョブの動作中 リモートUIからのインポート／エクスポート中 他の親機からの機器情報受信中の子機はアドレス帳の更新を行いません。 プリントジョブ動作中の子機はプリンター設定の更新を行いません。 電源断やネットワーク障害のため機器情報を受信できなかった子機は、復旧後の最初の自動配信まで機器情報は更新されません。

メモ
自動配信の指定時刻になっても、本製品の終了処理が行われている場合は、配信は行いません。

0KCS-3F8