ホチキスユニットの針づまり処理
針づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って、つまっている針を取り除いてください。

重要
針づまりの処理を行う場合は、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。

1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
針カートリッジの緑色の部分をつまんで引き上げてから引き出します。
3.
針カートリッジから、つまっている針束を取り除きます。

| 1. 針カートリッジのつまみを下げる
2. 針ケースからスライドされている針束をすべて取り除く
3. 針カートリッジのつまみを元に戻す

4.
針カートリッジをフィニッシャーに差し込んだあと、下方向へしっかりと押し込みます。
5.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0KCS-3SU