本製品のおもな送信機能
imageRUNNER ADVANCE C3330/C3330F/C3320Fは、お客様の環境やニーズに応じた最適な通信手段を提供する、新発想のカラーデジタル複合機です。
多様な送信手段で文書を送信する
スキャナー部で取り込んだ紙文書を、Eメール、Iファクスを利用して他の人に配布できます。文書のやりとりが効率的になります。また、Eメールや、FTP、SMB、WebDAVなどのファイルサーバーに送信すると、紙文書が電子化されるので、コンピューターでの閲覧やデータ管理にご利用いただけます。
用途にあわせてファイル形式を指定する
送信するデータのファイル形式は、PDF、XPS、OOXML(pptx形式/docx形式)、JPEG、TIFFから選択できます。受け取り側の環境や用途に合わせてファイル形式を設定できます。
さまざまな形態の原稿に対応した読み込み設定
コピーするときと同じように、両面原稿やブック原稿などを読み込んだり、別べつに読み込んだ原稿をまとめて1つのデータとして送信したりできます。もちろん、原稿を読み込むときには、原稿のサイズや画質にあわせて読み取りサイズや濃度、カラーモードなどを設定できます。
送信イメージを確認する
プレビュー機能を使って、読み込んだ画像をチェックし、送信ミスを防ぐことができます。
リモートアドレス帳から宛先を検索する
本製品はクライアント機として、ネットワーク上のサーバー機にアクセスして、サーバー機のアドレス帳から宛先を検索／指定できます。
ディレクトリーサーバー（LDAP）から宛先を検索する
LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サーバーを使って、ネットワーク上のディレクトリーサービスから宛先を検索できます。検索した宛先は送信先として指定したり、アドレス帳に登録したりできます。
Iファクスをメモリー受信する（→メモリー受信ボックスに受信する）
受信したＩファクス文書をプリントせずに、システムボックスに保存するように設定できます（メモリー受信）。システムボックスにメモリー受信された文書は、相手先やページ数などの詳細情報を確認したあと、好きなときにプリントしたり、別の宛先に再送信したりできます。
受信したIファクスを自動的に転送する
あらかじめ設定した条件に一致するIファクス文書を、指定の宛先に、お好みの送信設定で転送できます。また、受信したIファクス文書を他の機器に転送する「中継」や、転送先に任意のファクスボックスを指定する「親展」が可能です。タイマーを設定して転送設定が有効になる時間を指定することもできます。さらに、本製品では、条件に一致しなかったIファクス文書の転送先も指定しておくことができるので、受信した文書の仕分け配信機能として利用できます。（→転送設定を登録する）
0KCS-0U4