Simple Color命令（[ESC] * r # U）
現在のパレットの状態を上書きして、固定サイズのパレットを新規に作成します。

JIS | ESC * r # U
16進数 | 1Bh 2ah 72h # 55h

値 | 設定内容
-4 | 4面KCMYパレット
-3 | 3面CMYパレット
1 | 1面Kパレット
2 | 3面RGBパレット
| 4面KCMYパレット
インデックス | 白黒参照 | ペンの種類
0 | White | White
1 | Black | White
2 | White | Cyan
3 | Black | Cyan
4 | White | Magenta
5 | Black | Magenta
6 | White | Blue
7 | Black | Blue
8 | White | Yellow
9 | Black | Yellow
10 | White | Green
11 | Black | Green
12 | White | Red
13 | Black | Red
14 | White | Black
15 | Black | Black
| 3面CMYパレット
インデックス | ペンの種類
0 | White
1 | Cyan
2 | Magenta
3 | Blue
4 | Yellow
5 | Green
6 | Red
7 | Black
| 1面Kパレット
インデックス | ペンの種類
0 | White
1 | Black
| 3面RGBパレット
インデックス | ペンの種類
0 | Black
1 | Red
2 | Green
3 | Yellow
4 | Blue
5 | Magenta
6 | Cyan
7 | White
| 本命令が実行されると、他の命令によるパレットの変更は無視されます。また、いったんPush/Pop Palette命令によってスタック領域からSimple Colorパレットが取り出されると、パレットの変更はできません。

0KCS-2CH