Cc、Bccを設定する（Cc Bcc）
設定した宛先のほかに、複数の人にCc（Carbon copy）やBcc（Blind carbon copy）でEメールを送信できます。
1.
［スキャンして送信］→［CcBcc］を押す
2.
Cc、BccにするEメールアドレスを指定
Ccを設定する：
Bccを設定する：
ToまたはBccからCcへ変更する：
ToまたはCcからBccへ変更する：
すでに設定したEメールアドレスを確認／変更するには、Eメールアドレスを選択してから［詳細情報］を押します。
同様に、削除するには［宛先削除］を押します。
Ccを設定する：
［Cc］を押す→［宛先の指定］を押す
［アドレス帳］、［ワンタッチ］、［新規に入力］、［自分へ送信］、［マイフォルダー］からCcの宛先を指定→［OK］を押す

メモ
サーバー機のワンタッチ宛先をクライアント機から参照させることもできます。（→ワンタッチボタンを使って宛先を指定する）

Bccを設定する：
［Bcc］を押す→［宛先の指定］を押す
［アドレス帳］、［ワンタッチ］、［新規に入力］、［自分へ送信］［マイフォルダー］からBccの宛先を指定→［OK］を押す

メモ
サーバー機のワンタッチ宛先をクライアント機から参照させることもできます。（→ワンタッチボタンを使って宛先を指定する）

ToまたはBccからCcへ変更する：
［Cc］→［To/Bccから移動］を押す

メモ
［To/Bccから移動］は、［Cc］を選択すると表示されます。

［To］または［Bcc］を押す→Ccへ移動したいEメールアドレスを選択→［OK］を押す
ToまたはCcからBccへ変更する：
［Bcc］→［To/Ccから移動］を押す

メモ
［To/Ccから移動］は、［Bcc］を選択すると表示されます。

［To］または［Cc］を押す→Bccへ移動したいEメールアドレスを選択→［OK］を押す

メモ
Cc、Bccで一度に送信できるのは、設定した宛先（［To］）を含めて256件までです。 ［自分へ送信］は、User Authenticationによる認証を利用している際、ユーザーのメールアドレスを登録すると表示されます。

0KCS-0UY