グラフィックのドット列ピッチを設定する（グラフィック）
グラフィックを印字するときの基本となるドット列ピッチ（ドットとドットの間隔）を設定します。
ネイティブ（ネイティブモード）
グラフィックの横方向の標準のドット列ピッチを1／160インチ（160 dpi）に設定します。
コピー（コピーモード）
ホストコンピューターの画面コピーを正しい比率で印字できる1／80インチのドット列ピッチで8ビット・ドット列イメージを印字します。コピーモードでは、同じドットが縦方向に2ドット連続して印字されます。

| コピーモード時に、PC-PR201／80Aで次の改行ピッチが設定されている場合は、改行ピッチが自動的に変換されます。
| 4／120インチ改行のとき→4／160インチ改行 8／120インチ改行のとき→8／160インチ改行 16／120インチ改行のとき→16／160インチ改行
| 本エミュレーションモードでは、ネイティブモード、コピーモードともに8ビット・ドット列のドットの合間を埋めて印字します。 なお、文字データは、この設定に関わらず、つねにネイティブモードで印字されます。

| 16ビット以上のドット列イメージを印字する場合は、必ずネイティブモードに設定して印字してください。

0KCS-2XL