OHP中差し

しない、白紙中差し、印刷紙中差し

* 本項目は「部数印字」が［しない］に設定されている場合にのみ表示されます。
OHPフィルムにプリントするとき、ページごとに中差し用紙をはさんでプリントします。また、中差し用紙にOHPフィルムと同じプリントをすることもできます。
［しない］
中差し用紙をはさまないでプリントします。
［白紙中差し］
OHPフィルムの間に白紙の中差し用紙をはさみます。
［印刷紙中差し］
OHPフィルムの間に中差し用紙をはさみ、中差し用紙にもOHPフィルムと同じプリントをします。

重要
「仕上げ」の設定が［回転+グループ］、［シフト+グループ］、［ホチキス+グループ］、［針なしとじグループ］に設定されている場合は、［回転+ソート］、［シフト+ソート］、［ホチキス+ソート］、［針なしとじ+ソート］に設定されます。 ［印刷紙中差し］に設定すると、中差し用紙のプリントもプリント枚数としてカウントされます。［白紙中差し］に設定すると、白紙の中差し用紙はプリント枚数としてカウントされません。

0KCS-479