ファクス送信する
ファクスドライバーを使用してファクス送信する、基本的な操作の流れを説明します。

メモ
ファクス送信の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

1.
アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから［プリント］を選択
2.
お使いのファクス→［基本設定］を選択

メモ
Mac OS X 10.7以降をお使いの場合、画面下部にある［詳細を表示］/［詳細を隠す］をクリックすると、オプションの表示/非表示が切り替わります。 Mac OS X 10.5/10.6をお使いの場合、［プリンタ］の右にある［］をクリックすると、オプションの表示/非表示が切り替わります。

3.
宛先を指定
「新規に宛先を入力して指定する」
「アドレス帳に登録された宛先を指定する」
新規に宛先を入力して指定する
［宛先の追加］をクリック
宛先名とファクス番号を入力→［OK］をクリック

メモ
すでに追加した宛先名やファクス番号を変更するには、［宛先一覧］から宛先を選択したあと、［宛先の編集］をクリックします。

アドレス帳に登録された宛先を指定する
［アドレス帳］をクリック
宛先を選択→［追加］をクリック

メモ
グループを宛先として追加する場合、Mac OSのアドレス帳（連絡先／アドレスブック）の［編集］ > ［配信リストを編集］で第1優先番号として設定した番号が宛先となります。 アドレス帳の編集方法については、「アドレス帳を編集する」を参照してください。

4.
カバーシートを添付する場合は、［カバーシート］パネルを選択→必要に応じた項目を設定

メモ
カバーシートの設定方法の詳細は、「カバーシートを添付する」を参照してください。

5.
［プリント］をクリック
ファクス送信が始まります。

メモ
お使いの機種によっては、本体の状況確認／中止画面からファクス送信を中止することもできます。（→「状況確認/中止」） Mac OSで出力待ちとなっているデータの送信を中止するには、Dockにあるプリンターのアイコンをクリックしたあと、中止したいファイル名→［削除］をクリックします。 お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0KCS-3WR