インナー2ウェイトレイ・J1+コピートレイ・J2装着時
1.
本体右カバーを開けます。
2.
本体の排紙トレイの紙づまりを取り除きます。
3.
本体右側から、つまっている用紙を取り除きます。
4.
定着器上部につまっている用紙を取り除きます。

| 1.定着器の上部カバーを開ける
2.定着器上部からつまっている用紙を取り除く

5.
定着器下部につまっている用紙を取り除きます。

| 1. 定着器下部からつまっている用紙を取り除く
2. 定着器の上部カバーを閉じる

6.
本体右カバーにつまっている用紙を取り除きます。
7.
両面ユニットの紙づまりを取り除きます。

| 1.両面ユニットを持ち上げ、上部につまっている用紙を取り除く
2.両面ユニットを元に戻す
3.両面ユニット下部につまっている用紙を取り除く

8.
カセット1付近の紙づまりを取り除きます。
9.
本体右カバーをしっかりと閉じます。

重要
本体右カバーが完全に閉まっていることを、レバーの角度で確認してください。
完全に閉まっている状態 | 完全に閉まっていない状態

0KCS-3SH