連続用紙（15×11インチ）をB4横に印刷する【15インチ→B4横：Fmode 6】
PC-PR201／80Aに15×11インチの連続用紙をセットして印字するときのデータを、縮小してB4サイズのカット紙（またはB4サイズ以上の用紙）にランドスケープ（横置きと同じ印字結果になる）で印字します。
印字データは、B4サイズのほぼ中央にレイアウトされます。
縮小率
PC-PR201／80Aに15×11インチの連続用紙をセットしたときの印字範囲（横方向13.6インチ、縦方向11インチ）を、縦方向のみ約259／300倍（横方向13.6インチ、縦方向9.5インチ）に縮小します。
用紙サイズ
標準ではB4サイズを使用しますが、A3サイズでも印字できます。
B4サイズより小さい用紙を使用した場合の印字結果は保証しません。
文字の印字
10ポイントの文字フォントを使用し、行ピッチのみ縮小して印字します。（文字ピッチは実寸サイズになります）
ただし、タッチパネルによって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります。（ANK文字は10ポイントのままです）
イメージの印字
PC-PR201／80Aの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いや縮小印刷のため、印字結果が若干異なります。
印字領域
第1文字目の印字位置
第1文字目の印字位置は、B4サイズ（標準）では縮小率の関係でiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの通常の有効印字領域の左上端より、少し内側になります。
A3サイズの場合は、用紙のほぼ中央にレイアウトされるため、かなり内側となり、上下端および左端に大きな余白ができます。
印字データの折り返し位置
用紙サイズに関係なく有効印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
「右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）」
ページ長
ページ長は、初期状態の印字開始位置から11インチ（1インチあたり6行のときに66行）になります。実際の用紙上では約9.5インチです。
ページ長は、メニュー操作または制御命令で設定できますが、11インチを越える設定を行うと、印字が次のページにまたがってしまいます。また、印字データが有効印字領域の下端を越えた場合は、改ページ動作を行います。
0KCS-2UE