相対座標P1P2入力命令（IR）
ハードクリップ領域を中心とし、スケーリングポイントP1、P2を設定します。

JIS | IR《P1のX座標（sd），P1のY座標（sd）》《，P2のX座標（sd），P2のY座標（sd）》;
16進数 | 49h 52h《P1のX座標（sd），P1のY座標（sd）》《，P2のX座標（sd），P2のY座標（sd）》3Bh

| 《P1のX座標（sd）》《P1のY座標（sd）》
スケーリングポイントP1の位置をハードクリップ領域の比率で指定します。
《P2のX座標（sd）》《P2のY座標（sd）》
スケーリングポイントP2の位置をハードクリップ領域のパーセント値で指定します。 P2の指定を省略し、P1だけを指定した場合、P2はP1と同じ増分で元の位置から移動します。したがって、P1、P2間のX／Y方向の距離は、本命令の実行前と同じになります。 P1およびP2は、作図データの用紙サイズの最大座標範囲に関係なく設定できます。 なお、P1およびP2のパラメータを省略すると、P1、P2の位置は現在の用紙サイズの初期状態の位置に戻ります。 本命令による設定が有効な場合、ステータスバイトのビット1を設定します。

| 相対値による文字方向設定命令（DR） DR 塗りつぶし選択命令（FT） FT 線の種類選択命令（LT） LT ペン幅命令（PW） PW 文字サイズ指定命令（相対値）（SR） SR ペン幅の単位選択命令（WU） WU

0KCS-28X