各機能に必要なオプション
各機能に必要なオプション製品と、制限を次に示します。
ハードオプション

機能 | 必要なオプション | 備考
コピー／スキャン動作 | 原稿台カバー　タイプUまたはDADF-AQ1 | - | -
自動原稿送り／連続読込／自動ソート／フィーダーのクリーニング／フィーダー紙づまり発生時の再開方法／原稿読み取り部の清掃表示／原稿読み取り時の静音設定／両面原稿／済スタンプ | DADF-AQ1 | スタンプユニット・B1 | 済スタンプ機能を使用する場合のみ、スタンプユニット・B1が必要です。
給紙箇所の追加 | 2段カセットペディスタル・AL1 | - | -
ソート／グループ／シフト／ホチキス／針なしとじ／マニュアルステイプル 上記機能の制限／ジョブ間シフト | インナーフィニッシャー・G1 | - | インナー2ウェイトレイ・J1または中綴じフィニッシャー・U1を同時に装着することはできません。 インナーフィニッシャー・G1の上トレイに排紙する場合のみ拡張排紙キット・D1が必要です。
ソート／グループ／シフト／ホチキス／中綴じ製本、サドル折り 上記機能の制限 | 中綴じフィニッシャー・U1 | - | インナーフィニッシャー・G1、インナー2ウェイトレイ・J1、コピートレイ・J2を同時に装着することはできません。
胴内排紙部の追加／ソート／グループ／９０度回転 | インナー2ウェイトレイ・J1 | 拡張排紙キット・D1 | インナーフィニッシャー・G1または中綴じフィニッシャー・U1を同時に装着することはできません。
本体右側面排紙部の追加／ソート／グループ／９０度回転 | コピートレイ・J2 | 拡張排紙キット・D1 | 中綴じフィニッシャー・U1を同時に装着することはできません。
通話 通話後のファクス送受信／オフフックアラーム | ハンドセット・G2 | スーパーG3FAXボード | お使いの電話機とハンドセット・G2を同時に装着することはできますが、同時に使用することはできません。 G3回線増設キット（2回線）を追加して電話回線を増設した場合、電話機またはハンドセット・G2は回線1でのみ使用できます。
カードを使った部門別ID管理 | コピーカードリーダー・F1 | - | -

システムオプション

機能 | 必要なオプション |  | 備考
LIPS Vプリント | LIPS V拡張キット | - | -
PSプリント | PS拡張キット | - | -
PCLプリント（エミュレーション） | PCLエミュレーション拡張キット | - | PCLプリンタードライバーは、Windows 英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。
バーコードプリント | PCLバーコードプリント拡張キット | PCLエミュレーション拡張キット | -
PDFダイレクトプリント、メモリーメディアに保存されているPDFファイルをプリント | PS拡張キットまたはダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用） | - | PS拡張キットを使用している場合は、ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）は不要です。
XPSダイレクトプリント | ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用） | - | -
ファクス機能 ファクスファンクションの表示／メモリー送信／発信人の名称／認証ユーザー名を発信人として使用／ファクス番号入力時の確認入力／Fコード送信／Fネット／ファクス送信結果レポート／ファクス通信管理レポート／ファクスマルチ送信結果レポート／ファクスユーザーデータリスト | スーパーG3FAXボード、リモートFAX送信キットのいずれか | - | リモートFAX送信キットでこれらの機能をお使いになるには、スーパーG3FAXボードが装着されたimageRUNNER ADVANCEシリーズ（リモートファクスサーバー機）と本製品が正しく接続されている必要があります。
ファクス機能 ユーザー電話番号の登録／ユーザー略称の登録／ダイレクト送信／アラーム音量・通信音量／ファクスドライバーからの送信／ECM送信／自動リダイヤル／送信スタートスピード／メモリー受信／ECM受信／Fコード受信／受信スタートスピード／受信パスワード／転送／ファクス受信結果レポート／ファクスボックス受信レポート／FISスイッチ | スーパーG3FAXボード | - | -
ファクス機能 回線選択／トーン入力／ポーズ入力／モデムダイヤルイン設定 | スーパーG3FAXボードまたはリモートFAX送信キット | - | リモートFAX送信キットでこれらの機能をお使いになるには、スーパーG3FAXボードが装着されたimageRUNNER ADVANCEシリーズ（リモートファクスサーバー機）と本機が正しく接続されている必要があります。 ［回線選択］を使うには、電話回線を合計2本以上に増設する必要があります。
ファクス機能 送信回線の選択／回線種類の選択／ナンバーディスプレイ設定／オンフック／手動送信／送信前のダイヤルトーン確認／ポーズ時間セット／自動受信切替／受信モードの設定／手動受信／着信呼出／リモート受信 | スーパーG3FAXボード | - | -
リモートファクス関連機能 （クライアント機としての設定） リモートファクス送信／リモートファクス送信設定 | リモートFAX送信キット | - | これらの機能をお使いになるには、スーパーG3FAXボードが装着されたimageRUNNER ADVANCEシリーズ（リモートファクスサーバー機）と本製品が正しく接続されている必要があります。
ファクスの1回線増設（合計2回線） | G3回線増設キット（2回線） | スーパーG3FAXボード | 電話機またはハンドセット・G2は、回線1でのみ使用できます。 次の機能は、回線1でのみ使用できます。 電話機またはハンドセット・G2の接続 FAX/TEL切替 リモート受信 着信呼出 オンフック
アウトラインPDF生成 | スキャンソリューション機能拡張キット | - | -
サーチャブルPDF/XPS生成
Office Open XML生成
サーチャブルPDF生成 | スキャンソリューション機能拡張キットまたはサーチャブルPDF拡張キット | - | -
Reader Extensions PDF生成 | READER EXTENSIONS PDF拡張キット | - | -
ユーザー署名PDF/XPS生成 | ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット | - | タイムスタンプPDF機能を使用するためには、認証局との契約が別途必要です。
タイムスタンプPDF生成
ハードディスク内データの暗号化 | HDDデータ暗号化キット | - | -
ハードディスクの取り外し管理 | リムーバブルHDDキット | - | リムーバブルHDDキットを使用して取り外しができるのは、本製品に標準搭載されているハードディスク（250GB）のみです。
文書の複製制限・出力者追跡 | ジョブロック拡張キット | イメージ解析ボード | TLコードの情報埋め込み、情報追跡が可能です。
Webページの閲覧 | ウェブブラウザー拡張キット | - | -
複数の機能の組み合わせ登録 | Workflow Composer | - | -
音声による本製品の操作 | 音声操作キット | - | -

メモ
スーパーG3FAXボードとリモートFAX送信キットを同時に使用することはできません。 imageRUNNER ADVANCE C3330F/C3320Fは標準でDADF-AQ1および拡張排紙キット・D1が装着されています。 imageRUNNER ADVANCE C3330F/C3320Fは標準でスーパーG3FAXボードが装着されています。

0KCS-03E