タッチパネルディスプレーから設定する
環境設定の設定項目の一部をタッチパネルディスプレーから設定できます。
ログイン画面の表示設定
ログイン画面の表示タイミングと制限する機能を設定します。
ログイン画面の表示タイミングは本体の操作開始時、または機能選択時から選びます。
［操作開始時に表示］：
ログイン画面でログインしてから、操作を開始します。
［機能選択時に表示］：
［コピー］などの機能のボタンを押したときに、ログイン画面が表示されます。また、カラーコピー／プリントができるユーザーを制限したり、設定／登録の設定を変更できるユーザーを管理者のみに制限することもできます。（→本製品における管理者設定について）
ログイン制限を行わない機能や設定／登録は、自由に使用できます。
利用を制限する機能
AMS Printer Driver Add-inを利用しないプリンタードライバーからのプリントや、リモートスキャンを制限するか設定します。
AMS Printer Driver Add-inについては、ACCESS MANAGEMENT SYSTEMの取扱説明書を参照してください。（→ACCESS MANAGEMENT SYSTEM アドミニストレーターガイド）
ログイン画面の表示タイミングを設定する
制限する機能を設定する
ログイン画面の表示タイミングを設定する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ユーザー管理］→［認証管理］→［ログイン画面の表示設定］を押す
3.
ログイン画面の表示タイミングと制限する機能を設定
操作開始時に表示
機能選択時に表示
操作開始時に表示
本体の操作を開始するときに認証する場合は、［操作開始時に表示］を押す
機能選択時に表示
機能を使用するときに認証する場合は、［機能選択時に表示］を押す
認証が必要な機能を設定

［ファンクション］： | 認証が必要な機能を選択します。
［カラーコピー/プリント］： | カラーコピー／カラープリントを行ったときに、ログインを促すメッセージを表示させます。カラー印刷するには、ログインが必要となります。

［すべて］または［管理者項目のみ］を選択

［すべて］： | 設定／登録のすべての項目が、ログインしないと設定できなくなります。
［管理者項目のみ］： | 設定／登録の項目のうち、管理者権限が必要な設定にのみ認証による制限をかけます。

［OK］を押す
制限する機能を設定する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ユーザー管理］→［認証管理］→［利用を制限する機能］を押す
3.
各項目を設定→［OK］を押す

［AMS Printer Driver Add-inを使用しないドライバーからのプリント］： | AMS Printer Driver Add-inがインストールされていないコンピューターや、不明なユーザーでログオンしたコンピューターからの印刷を制限します。ACCESS MANAGEMENT SYSTEMが有効のときに設定できます。（→ACCESS MANAGEMENT SYSTEM アドミニストレーターガイド）
［リモートスキャン］： | 本製品をスキャナーとして使用しコンピューターにデータを取り込む機能を制限します。［制限する］に設定した場合、メインメニューで［リモートスキャナー］を選択してもオンラインにならなくなります。

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-44F