解像度の違いについて
ドット列イメージの印字
イメージデータの印字は、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズとPC-PR201／80Aとの解像度の違いによって、データを拡大して印字します。これによって、PC-PR201／80Aの解像度160 dpiの1ドットがiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度600 dpiの3ドットや4ドットに拡大されるため、印字結果が若干異なることがあります。
特に、水平方向と垂直方向の縮小率が異なるページフォーマットでは、横長のイメージになります。
垂直方向の移動とイメージデータ
PC-PR201／80Aでは、イメージの展開の縦方向の解像度が160 dpi（1インチあたり160ドット）であるのに対して、改行ピッチは1／120インチ単位になります。このため、ページフォーマットによっては拡大率の関係から1ドット幅のずれが生じることがあります。
文字の印字
文字はフォントデザインの違いにより、印字結果がPC-PR201／80Aとは異なります。
右マージン
本エミュレーションモードでは、印字データが1ドット未満でも右マージン位置を越えた場合、次の行に印字します。
0KCS-344