文字プロット位置指定命令（LO）
プロットする文字の基準位置を指定します。

JIS | LO 《基準位置（i）》 ETX
16進数 | 4Ch 4Fh《基準位置（i）》03h

| 《基準位置（i）》
プロットする文字の基準となる現在ペン位置を指定します。
値 | 設定内容 | 値 | 設定内容
1 | 文字列の左下 | 11 | 文字列の左下＋オフセット量
2 | 文字列の左中央 | 12 | 文字列の左中央＋オフセット量
3 | 文字列の左上 | 13 | 文字列の左上＋オフセット量
4 | 文字列の中央下 | 14 | 文字列の中央下＋オフセット量
5 | 文字列の中心 | 15 | 文字列の中心＋オフセット量
6 | 文字列の中央上 | 16 | 文字列の中央上＋オフセット量
7 | 文字列の右下 | 17 | 文字列の右下＋オフセット量
8 | 文字列の右中央 | 18 | 文字列の右中央＋オフセット量
9 | 文字列の右上 | 19 | 文字列の右上＋オフセット量

| パラメータの値11～19の基準位置は、「文字サイズ指定命令（絶対値）SI」または「文字サイズ指定命令（相対値）SR」で設定された文字幅の1／2、文字高の1／2のオフセット量が付加されます。なお、可変文字の場合は、横方向は文字幅の平均値の1／2、縦方向は文字高の1／2になります。

| 文字サイズ指定命令（絶対値）（SI） SI 文字サイズ指定命令（相対値）（SR） SR

0KCS-293