アンダー／アッパーラインの太さの指定
アンダーラインまたはアッパーラインの線の太さを指定します。

JIS | FS 0 4 L <太さ（3バイト）>
16進数 | 1Ch 30h 34h 4Ch <太さ（3バイト）>

| <太さ（3バイト）>
| アンダー／アッパーラインの太さを2種類から選択します。 それぞれのページフォーマットでの線のドット数（ドット／300 dpi）は次のようになります。
値 | 設定内容
| Fmode 1 | Fmode 2 | Fmode 3 | Fmode 4 | Fmode 6 | Fmode 7 | Fmode 8
S12 | 細線 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
S14 | 太線 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2

| ライン印字モードの指定 ESC X ライン印字モードの解除 ESC Y ラインの設定 ESC _

0KCS-32X