証明書署名を要求する
本体内で生成した鍵ペアの公開鍵に対して、認証局へ証明書署名要求（CSR：certificate signing request）をすることができます。証明書署名要求とは、公開鍵が正しいものであることを証明する公開鍵証明書の発行を求めるものです。生成された公開鍵証明書を本体に登録し、使用することができます。
1.
AirPrintポータルページの［鍵と証明書設定］をクリック
2.
［鍵生成］→［鍵と証明書署名要求(CSR)］をクリック
3.
必要な設定を行い、［OK］をクリック

［鍵の名前］： | 鍵ペアの名前を入力します。
［署名アルゴリズム］： | プルダウンメニューから要求する証明書のアルゴリズムを選択します。
［鍵のアルゴリズム］： | 鍵の種別や鍵長を設定します。RSA選択時は、鍵の長さを［512］、［1024］、［2048］、［4096］から選択します。ECDSA選択時は、［P256］、［P384］、［P521］から選択します。
［国/地域名］： | 25の国／地域から、国／地域名を選択､またはインターネット国コードを設定します。
［都道府県］： | 都道府県名を設定します。
［市町村］： | 市町村名を設定します。
［組織］： | 組織名を設定します。
［組織単位］： | 部門名など、組織の単位を設定します。
［共通名］： | 本体のIPアドレス、またはFQDN（example.company.comのような形式）を設定します。

［OK］をクリック後、base64にエンコードされたCSRデータが「証明書署名要求(CSR)」に表示されます。

重要
証明書発行要求中の鍵ペアを使用鍵として設定することはできません。

4.
［ファイルに保存］をクリック
ファイル名は256文字まで指定できます。拡張子は「.csr」を使用できます。
CSRデータ（証明書要求）がダウンロードされます。
5.
ダウンロードしたCSRを認証局に送付
認証局に公開鍵証明書を発行してもらいます。

メモ
詳細は各認証局のWebサイトやCA局管理者にご確認ください。

6.
［証明書の登録...］をクリック
発行してもらった公開鍵証明書を選択します。
7.
［登録］をクリック
公開鍵証明書が本体に登録されます。
0KCS-47Y