機器情報通信履歴レポート
機器情報通信履歴レポートは、自動でも手動でもプリントできます。
また、配信／受信／参照別にプリントされるように設定することもできます。
機器情報配信／受信／参照履歴レポートを自動でプリントする場合、100件の文書の配信／受信が終了した時点でプリントされるか、指定した時刻にプリントされるかを選択できます。
レポートとしてプリントされる項目とその概要は次のとおりです。
開始時刻
機器情報の配信／受信が開始された日付と時刻が24時間表示でプリントされます。（*マークはすでに機器情報配信/受信履歴レポートをプリントしたことのある履歴です。）
終了時刻
機器情報の配信／受信が終了した日付と時刻が24時間表示でプリントされます。
種別
機器情報の種別がプリントされます。種別には配信、受信および参照があります。
通信先
配信のときは、配信先がプリントされます。
受信のときは、配信元がプリントされます。
参照のときは、参照先がプリントされます。
データ内容
機器情報を配信／受信したデータ内容がプリントされます。
通信結果
OKまたはNGがプリントされます。

OK： | 正常に配信／受信が終了しました。
NG： | 配信／受信に失敗しました。エラー情報がプリントされます。

重要
本操作は権限のあるユーザーのみ行えます。詳しくは、「本製品における管理者設定について」を参照してください。

機器情報通信履歴をプリントする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
［通信履歴］を押す
自動でプリントする：
手動でプリントする：
自動でプリントする：
［レポート設定］を押す→各項目を設定
プリントの詳細な設定をするには、［レポート設定］を押します。
<100通信で自動プリント>：
100件の文書を通信を終えた時点でレポートをプリントする場合は、［ON］を押します。
<指定時刻プリント>：
指定した時刻にレポートをプリントする場合は、［ON］を押して、時刻を～（テンキー）で入力します。
時刻の表示形式は24時間表示です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。
例：

7時5分 | →0705
23時18分 | →2318

入力を間違えたときは、（クリア）を押して再度4桁の数字を入力します。
指定時刻までに100通信以上が行われたときは、新しいものから100通信分のレポートをプリントします。
配信と受信に分けてプリントする場合は、［種別で分離］を「ON」にします。

メモ
機器情報配信／受信／参照レポートが独立したレポートとしてプリントされます。

［OK］を押す
手動でプリントする：
［リストプリント］を押す
［はい］を押す
4.
［OK］→［OK］を押す
0KCS-02E