国別文字の選択（[ESC] R）
1バイトコード表の一部に13カ国語に対応した文字セットがあります。
この中から使用する文字セットを選択します。

JIS | ESC R［国名（1バイト）］
16進数 | 1Bh 52h［国名（1バイト）］

| ［国名(1バイト)］ 文字セットの国名を選択します。
値 | 設定内容 | 値 | 設定内容
0（00h） | USA | 8（08h） | 日本
1（01h） | フランス | 9（09h） | ノルウェー
2（02h） | ドイツ | 10（0Ah） | デンマークⅡ
3（03h） | UK | 11（0Bh） | スペインⅡ
4（04h） | デンマーク | 12（0Ch） | ラテンアメリカ
5（05h） | スウェーデン | 13（0Dh） | 韓国
6（06h） | イタリア | 64（40h） | リーガル
7（07h） | スペイン |  |
初期値： | 8（08h）日本
なお、本エミュレーションモードでは、「13韓国」、「64リーガル」の指定は無視されます。

| 本制御命令は、1バイトコード登録文字セットが指定されている場合（ESC ％ 1）は無効になります。

| 「コード表」

0KCS-1W7