監査ログを取得する
本機能を「ON」にすると、次のログを生成できます。生成したログは、リモートUIを使用して管理（エクスポート／クリア）できます。
ネットワーク接続ログ
本体管理ログ
ボックス文書操作ログ
ボックス認証ログ

重要
監査ログの管理機能の詳細については、「監査ログ管理機能」を参照してください。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［監査ログを取得］を押す
3.
［ON］→［OK］を押す
監査ログを取得しないときは、［OFF］を押します。

重要
本機能を「ON」にした場合、監査ログに記録される時刻の信頼性を保つため、［時刻微調整］はグレーアウトして、管理者／一般ユーザーともに操作できなくなります。（→時刻を微調整する）

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3FL