プリントした用紙を仕分ける（仕上げ）
仕上げモードを設定すると、プリントした用紙をページで分けて排紙できます。
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
メモリーメディアに格納されているファイルをプリントするときを例に説明します。
仕上げの設定をする
仕上げで組み合わせ可能なその他の機能
各オプション装着時に設定できる仕上げモード
ホチキスでとじることができる枚数

重要
本機能は、ボックスに保存したファイルとPDF/XPSファイルをプリントするときのみ使用できます。 中とじ、折りは、ボックスに保存したファイルをプリントする場合のみ使用できます。 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントするときには、正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があります。また、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になることもあります。 封筒、はがき、OHPフィルム、またはラベル用紙が選択されている場合、仕上げモードは設定できません。

仕上げの設定をする
1.
［保存ファイルの利用］→［メモリーメディア］を押す
2.
目的のメモリーメディアを選択→目的のファイルがある階層を選択
3.
目的のファイルを選択→［プリントする］を押す
4.
［仕上げ］を押す
用紙を変更するには、「プリントする用紙を選択する（用紙選択）」を参照してください。
5.
目的の仕上げモードを設定
［ソート(1部ごと)］、［グループ(ページごと)］、または［ホチキス］を選択します。
ページをそろえてプリントする（ソート）
ページごとに仕分けてプリントする（グループ）
ページ順に仕分けてホチキスする（ホチキス）
ページをそろえてプリントする（ソート）
ファイルを複数部プリントするとき、1部ずつそろえて排紙します。
例：プリント3部指定
［ソート(1部ごと)］→［OK］を押す
ページごとに仕分けてプリントする（グループ）
ファイルを複数部プリントするとき、ファイルの各ページごとに仕分けて排紙します。
例：プリント3部指定
［グループ(ページごと)］→［OK］を押す
ページ順に仕分けてホチキスする（ホチキス）
ファイルを複数部プリントするとき、1部ずつそろえてホチキスできます。
［コーナー］を選択したとき
プリントに、1か所ホチキスします。
［ダブル］を選択したとき
プリントに、2か所ホチキスします。
［針なしとじ(最大5枚)］を選択したとき
ホチキス針を使用せずに、用紙のコーナー1か所をとじることができます。
［中とじ］を選択したとき
中とじ位置に沿って2か所ホチキスします。
［ホチキス］→［次へ］を押す
ホチキスの種類を選択→［次へ］を押す
ホチキスの位置を選択→［OK］を押す
用紙を変更するときは、<用紙選択>の［変更］を押して、使用する用紙を選択したあと［OK］を押します。
用紙サイズに対して中とじする位置を変更することもできます。
中とじ位置を変更するときは、［中とじ位置変更］を押して、用紙サイズを選択します。中とじする位置をで変更→［OK］→［OK］を押します。

重要
本文にする用紙は、52～105 g/m2のものを使用してください。 ［中とじ］は、両面プリントを設定している場合のみ設定できます。 中とじは、紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。

仕上げで組み合わせ可能なその他の機能
サドル折り
A3、A4Rの用紙を2つ折りにして、それぞれA4、A5サイズにします。

重要
「サドル折り」はボックスに保存したファイルをプリントする場合のみ設定できます。 「サドル折り」は、両面プリントを設定している場合のみ設定できます。 用紙は1枚ずつ2つ折りされて排紙されます。

90度回転
同じサイズの用紙をセットすると、交互に方向を変えて排紙します。

重要
［90度回転］を設定できるのは次のときです。 フィニッシャーを装着していない場合 インナーフィニッシャー・G1とコピートレイ・J2を装着している時に「排紙トレイの設定」でトレイCだけを排紙先に指定しているとき（→機能ごとに排紙トレイを設定する） 中綴じフィニッシャー・U1を装着している時に「排紙トレイの設定」でトレイCだけを排紙先に指定しているとき（→機能ごとに排紙トレイを設定する） 対象となる用紙カセットが［用紙カセット自動選択のON/OFF］で「ON」に設定されている（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） 90度回転できない用紙サイズや90度回転対象となる用紙サイズがないときには、90度回転されずにソートします。

シフト（ずらし）
［シフト(ずらし)］を設定すると、指定した部数ごとに用紙を手前にずらして排紙します。
各オプション装着時に設定できる仕上げモード

装着オプション | ソート（1部ごと） | グループ（ページごと） | シフト(ずらし) | 90度回転 | ホチキス | サドル折り
| コーナー | ダブル | 針なしとじ | 中とじ
なし |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
コピートレイ・J2 |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
インナーフィニッシャー・G1 |  |  |  | *1 |  |  |  | × | ×
インナーフィニッシャー・G1+コピートレイ・J2 |  |  |  | *2 |  |  |  | × | ×
インナー2ウェイトレイ・J1 |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
インナー2ウェイトレイ・J1+コピートレイ・J2 |  |  | × |  | × | × | × | × | ×
中綴じフィニッシャー・U1 |  |  |  | *3 |  |  | × |  |

*1 排紙トレイの設定（設定/登録）でトレイBのみを排紙先に指定している場合に設定可能です。
*2 排紙トレイの設定（設定/登録）でトレイA以外を排紙先に指定している場合に設定可能です。
*3 排紙トレイの設定（設定/登録）でトレイCのみを排紙先に指定している場合に設定可能です。
ホチキスでとじることができる枚数
インナーフィニッシャー・G1装着時

用紙サイズ | コーナー | ダブル | 針なしとじ
A3 | 30枚 | 30枚 | 5枚
B4 | 30枚 | 30枚 | 5枚
A4R | 30枚 | 30枚 | ×
A4 | 50枚 | 50枚 | 5枚
B5R | × | × | ×
B5 | 50枚 | 50枚 | 5枚
A5R | × | × | ×
A5 | × | × | ×

中綴じフィニッシャー・U1装着時

用紙サイズ | コーナー | ダブル | 中とじ
A3 | 30枚 | 30枚 | 16枚
B4 | 30枚 | 30枚 | 16枚
A4R | 30枚 | 30枚 | 16枚
A4 | 50枚 | 50枚 | ×
B5R | × | × | ×
B5 | 50枚 | 50枚 | ×
A5R | × | × | ×
A5 | × | × | ×

メモ
ホチキスで閉じるときの、原稿向きと用紙向きについては、「原稿向きと用紙向きの関係について」を参照してください。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 コーナー、ダブルを設定した場合は、常に印刷した面を裏側にして出力します。

メモ
各オプションの詳細については次を参照してください。 コピートレイ・J2 インナー2ウェイトレイ・J1 インナーフィニッシャー・G1 中綴じフィニッシャー・U1 ［仕上げ］を設定していないときは［グループ(ページごと)］を設定したときと同じように設定されます。 を押すと、選択されている用紙の詳細情報が表示されます。

0KCS-11C