ミリ（mm）単位で指定して拡大／縮小する（長さで指定）
ミリ（mm）単位で指定した原稿サイズとコピーサイズに応じて自動的に適切な倍率を設定し、拡大／縮小します。倍率は25～400 %の範囲で拡大／縮小できます。
1.
［コピー］を押す
2.
［倍率］→［長さで指定］を押す
3.
原稿サイズとコピーサイズのタテヨコの比率を選択
タテヨコの比率を変更しないときは［XY同率］、変更するときは［XY独立］を選択してください。
［XY同率］を選択する：
［XY独立］を選択する：
［XY同率］を選択する：
ヨコ方向（X）とタテ方向（Y）を同じ倍率で指定します。
［XY同率］を押す
［原稿サイズ］を押す→数値を入力
［コピーサイズ］を押す→数値を入力
原稿サイズのヨコ方向（X）、タテ方向（Y）のどちらでも入力できますが、原稿サイズに入力した方向でコピーサイズにも入力してください。原稿サイズをヨコ方向（X）で指定したときは、コピーサイズもヨコ方向（X）で指定します。
［XY独立］を選択する：
ヨコ方向（X）とタテ方向（Y）を違う倍率で指定します。
［XY独立］を押す
<原稿サイズ>の［X］［Y］を押す→各数値を入力
<コピーサイズ>の［X］［Y］を押す→各数値を入力
原稿サイズのヨコ方向（X）、タテ方向（Y）のどちらでも入力できますが、原稿サイズに入力した方向でコピーサイズにも入力してください。原稿サイズをヨコ方向（X）で指定したときは、コピーサイズもヨコ方向（X）で指定します。
4.
［OK］を押す
入力した数値をもとに倍率は自動的に計算されますが、用紙サイズによっては画像が欠けることがあります。
計算結果が25 % より小さいときは25 % に、400 % より大きいときは400 % の範囲で倍率の補正を行うことを知らせるメッセージが表示されます。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。

メモ
mm単位で指定したサイズは、次のような計算で倍率（%）変換されます。（小数点以下は切り捨てされます。） 倍率（%）＝（コピーサイズ（記録サイズ）（mm）／原稿サイズ（mm））×100

0KCS-3U3