インナーフィニッシャー・G1装着時
インナーフィニッシャー・G1を使って、手動でホチキスをしてるときに紙づまり／針づまりが起こったときは、フィニッシャーから用紙束を取り除いてください。詳しくは「手動でホチキスを行ったときの紙づまり／針づまり処理」を参照してください。
1.
本体右カバーを開けます。
2.
本体の排紙トレイの紙づまりを取り除きます。

メモ
ホチキスを設定してプリントしていた場合、ホチキスされる前の出力紙の束は取り除かないでください。（紙づまりを処理したあと、続きから出力されます。）

3.
本体右側から、つまっている用紙を取り除きます。

| 1. 第二排紙入口下ガイドを持ち上げる
2. つまっている用紙を取り除く

4.
フィニッシャー入口ガイドにつまっている用紙を取り除きます。

| 1.フィニッシャー入口ガイドを持ち上げ、つまっている用紙を取り除く
2.フィニッシャー入口ガイドを下げる

5.
定着器上部につまっている用紙を取り除きます。

| 1.定着器の上部カバーを開ける
2.定着器上部からつまっている用紙を取り除く

6.
定着器下部につまっている用紙を取り除きます。

| 1. 定着器下部からつまっている用紙を取り除く
2. 定着器の上部カバーを閉じる

7.
両面ユニットの紙づまりを取り除きます。

| 1.両面ユニットを持ち上げ、上部につまっている用紙を取り除く
2.両面ユニットを元に戻す
3.両面ユニット下部につまっている用紙を取り除く

8.
カセット1付近の紙づまりを取り除きます。
9.
本体右カバーをしっかりと閉じます。

重要
本体右カバーが完全に閉まっていることを、レバーの角度で確認してください。
完全に閉まっている状態 | 完全に閉まっていない状態

手動でホチキスを行ったときの紙づまり／針づまり処理
1.
インナーフィニッシャー・G1のスリットに差し込んである用紙束を取り除きます。
2.
画面の指示に従って操作します。

メモ
続けて針づまりの処理を行うときは、「インナーフィニッシャー・G1の針づまり処理（オプション）」を参照してください。

0KCS-3SJ