倍率変更をする
倍率を指定するか自動設定にして読み込みできます。
倍率は25～400 %の範囲で拡大／縮小できます。

重要
定形変倍で次の拡大を行うときは、原稿をヨコ置きにセットしてください。「ヨコ置き」とは、原稿をヨコ長にセットした状態です。（→原稿の「タテ置き」と「ヨコ置き」について） A4→A3、B4 B5→B4 A5→A3

1.
［コピー］を押す
2.
［倍率］を押す→目的に応じて倍率を設定
決められた用紙サイズに拡大／縮小する（定形変倍）：
1%単位で倍率を指定して拡大／縮小する（ズーム変倍）：
指定した用紙のサイズにあわせて自動で変倍する（自動）：
画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（少し小さめ（全面コピー））：
決められた用紙サイズに拡大／縮小する（定形変倍）：
定形サイズの原稿から定形サイズの用紙に拡大／縮小できます。
倍率を選択
1%単位で倍率を指定して拡大／縮小する（ズーム変倍）：
1%きざみに任意の倍率を設定できます。倍率はタテ／ヨコ同率です。
［－］［＋］で倍率を調整
指定した用紙のサイズにあわせて自動で変倍する（自動）：
指定した用紙サイズにあわせて、自動的に原稿を拡大／縮小してコピーできます。倍率はタテ／ヨコ同率です。
［自動］を押す

重要
自動で倍率を指定する場合は、マニュアル用紙選択で用紙を選択します。用紙を選択しないと、自動的に最上段の用紙カセットを選択し、その用紙のサイズにあわせて自動的に倍率が設定されます。

画像が欠けないように少しだけ縮小してコピーする（少し小さめ（全面コピー））：
原稿と同じサイズの用紙に等倍でコピーするとき、自動的にコピー画像を少しだけ縮小して画像欠けをなくします。
［少し小さめ(全面コピー)］を押す
3.
［OK］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 ［オートタテヨコ回転］ が「OFF」のとき、A3、B4サイズの原稿をA4、B5サイズの用紙に縮小コピーするには、用紙カセットまたは手差しトレイにA4R、B5Rの用紙をセットしてください。 OHPフィルムのように透明度の高い原稿は自動で変倍できません。定形変倍またはズーム変倍でコピーしてください。 ［自動］で使用できる原稿サイズは次の定形サイズです。 原稿台ガラスにセットした場合 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6、A6R、はがき A6R、はがきを［自動］でコピーする場合、原稿サイズを選択する画面が表示されます。適切な原稿サイズを選択してください。 フィーダーにセットした場合 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6

メモ
指定した倍率と実際のコピーサイズに誤差が生じたときは、［ズーム微調整］で調整できます。（→ズームの微調整をする） ［少し小さめ(全面コピー)］を指定したときの縮小率は次のとおりです。 A3/B4：約98% A4/B5：約97% A5：約96% 100％の倍率に戻すには、［等倍 (100%)］を押します。

0KCS-0J3